<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.7.5b.07.02.6130" moduleId="RFduinoSMD_7a0c446b88e9a347beee6c109339d6d5_1" referenceFile="rfduino.fzp">
<version replacedby="RFduinoSMD_fix">1</version>
 <author>Arnaud Boudou, Felix Kosmalla, Fabian Althaus</author>
 <title>RFduino SMD</title>
 <label>RFduinoSMD</label>
 <date>Sat Aug 8 2015</date>
 <tags>
  <tag>rfduino</tag>
  <tag>arm</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">//obsolete//rfduino</property>
  <property name="part number"></property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="variant">variant 1</property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'.Helvetica Neue DeskInterface'; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">RFduino board with SMD footprint&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/RFduinoSMD_2de64176c8227d69ec2398f945f1743c_1_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/RFduinoSMD_2de64176c8227d69ec2398f945f1743c_1_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/RFduinoSMD_2de64176c8227d69ec2398f945f1743c_1_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/RFduinoSMD_2de64176c8227d69ec2398f945f1743c_1_pcb.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" name="gnd" id="connector0">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="nc" id="connector1">
   <description>NC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="vin" id="connector2">
   <description>+3V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="reset" id="connector3">
   <description>RESET</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="factory" id="connector4">
   <description>FACTORY</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="gpio0" id="connector5">
   <description>GPIO 0 / AREF</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="gpio1" id="connector6">
   <description>GPIO 1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector6pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector6pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector6pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="gpio2" id="connector7">
   <description>GPIO 2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector7pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector7pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector7pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="gpio3" id="connector8">
   <description>GPIO 3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector8pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector8pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector8pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="gpio4" id="connector9">
   <description>GPIO 4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector9pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector9pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector9pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="gpio5" id="connector10">
   <description>GPIO 5</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector10pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector10pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector10pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="gpio6" id="connector11">
   <description>GPIO 6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector11pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector11pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
          <p svgId="connector11pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>
