<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.1.beta.1396" moduleId="P1000K_standup" >
 <version>4</version>
 <author>nail</author>
 <title>P1000K</title>
 <label>D</label>
 <date>Mon Apr 15 2013</date>
 <tags>
  <tag>rectifier</tag>
  <tag>diode</tag>
  <tag>semiconductor</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">diode</property>
  <property name="variant">PCB stand up</property>
  <property name="type">Rectifier P1000K</property>
  <property name="part number">P1000K</property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">A standard rectifier diode 10A&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/basic-diode.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView fliphorizontal="true" flipvertical="true">
   <layers image="breadboard/P1000K_diode.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/P1000K_diode.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/P1000K_diode_10A_2.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" id="connector0" name="cathode">
   <description>Cathode Pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p legId="connector0leg" svgId="connector0pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector1" name="anode">
   <description>Anode Pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p legId="connector1leg" svgId="connector1pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>
