<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-RF-GE864-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-RF' GE864  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>U</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>Telit quad cell module (see CEL-09296)</description>
<title>GE864</title>
<tags>
<tag>GE864</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">ge864</property>
<property name="family">sparkfun Cell module</property>
<property name="chip">GE864</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-rf_ge864_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-rf_ge864_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-rf_ge864_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="icon/GE864.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector120" name="ACD_IN1" type="male">
<description>ACD_IN1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector120pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector120pin" terminalId="connector120terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector120pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector119" name="ADC_IN2" type="male">
<description>ADC_IN2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector119pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector119pin" terminalId="connector119terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector119pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector117" name="ADC_IN3" type="male">
<description>ADC_IN3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector117pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector117pin" terminalId="connector117terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector117pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector39" name="ANTENNA" type="male">
<description>ANTENNA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector39pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector39pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector96" name="AXE" type="male">
<description>AXE</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector96pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector96pin" terminalId="connector96terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector96pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector69" name="C103_TXD" type="male">
<description>C103_TXD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector69pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector69pin" terminalId="connector69terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector69pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector86" name="C104_RXD" type="male">
<description>C104_RXD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector86pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector86pin" terminalId="connector86terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector86pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector71" name="C105_RTS" type="male">
<description>C105_RTS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector71pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector71pin" terminalId="connector71terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector71pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector60" name="C106_CTS" type="male">
<description>C106_CTS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector60pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector60pin" terminalId="connector60terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector60pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector110" name="C107_DSR" type="male">
<description>C107_DSR</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector110pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector110pin" terminalId="connector110terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector110pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector70" name="C108_DTR" type="male">
<description>C108_DTR</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector70pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector70pin" terminalId="connector70terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector70pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector88" name="C109_DCD" type="male">
<description>C109_DCD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector88pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector88pin" terminalId="connector88terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector88pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector63" name="C125_RING" type="male">
<description>C125_RING</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector63pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector63pin" terminalId="connector63terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector63pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector8" name="CHARGE" type="male">
<description>CHARGE</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector21" name="CHARGE" type="male">
<description>CHARGE</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector21pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector21pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector67" name="DAC_OUT" type="male">
<description>DAC_OUT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector67pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector67pin" terminalId="connector67terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector67pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector66" name="DV12_CLK" type="male">
<description>DV12_CLK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector66pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector66pin" terminalId="connector66terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector66pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector109" name="EAR_HF+" type="male">
<description>EAR_HF+</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector109pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector109pin" terminalId="connector109terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector109pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector108" name="EAR_HF-" type="male">
<description>EAR_HF-</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector108pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector108pin" terminalId="connector108terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector108pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector107" name="EAR_MT+" type="male">
<description>EAR_MT+</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector107pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector107pin" terminalId="connector107terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector107pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector93" name="EAR_MT-" type="male">
<description>EAR_MT-</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector93pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector93pin" terminalId="connector93terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector93pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector111" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector111pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector111pin" terminalId="connector111terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector111pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector64" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector64pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector64pin" terminalId="connector64terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector64pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector115" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector115pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector115pin" terminalId="connector115terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector115pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector20" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector20pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector20pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector31" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector31pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector31pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector29" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector29pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector29pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector40" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector40pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector40pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector49" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector49pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector49pin" terminalId="connector49terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector49pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector57" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector57pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector57pin" terminalId="connector57terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector57pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector116" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector116pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector116pin" terminalId="connector116terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector116pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector17" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector17pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector17pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector28" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector28pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector28pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector58" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector58pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector58pin" terminalId="connector58terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector58pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector87" name="MIC_HF+" type="male">
<description>MIC_HF+</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector87pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector87pin" terminalId="connector87terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector87pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector97" name="MIC_HF-" type="male">
<description>MIC_HF-</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector97pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector97pin" terminalId="connector97terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector97pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector84" name="MIC_MT+" type="male">
<description>MIC_MT+</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector84pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector84pin" terminalId="connector84terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector84pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector98" name="MIC_MT-" type="male">
<description>MIC_MT-</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector98pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector98pin" terminalId="connector98terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector98pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector51" name="ON_OFF" type="male">
<description>ON_OFF</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector51pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector51pin" terminalId="connector51terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector51pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector82" name="PWRMON" type="male">
<description>PWRMON</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector82pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector82pin" terminalId="connector82terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector82pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector14" name="RESET" type="male">
<description>RESET</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector14pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector103" name="RX_TRACE" type="male">
<description>RX_TRACE</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector103pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector103pin" terminalId="connector103terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector103pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector101" name="SIMCLK" type="male">
<description>SIMCLK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector101pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector101pin" terminalId="connector101terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector101pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector114" name="SIMIN" type="male">
<description>SIMIN</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector114pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector114pin" terminalId="connector114terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector114pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector100" name="SIMIO" type="male">
<description>SIMIO</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector100pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector100pin" terminalId="connector100terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector100pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector89" name="SIMRST" type="male">
<description>SIMRST</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector89pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector89pin" terminalId="connector89terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector89pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector38" name="SIMVCC" type="male">
<description>SIMVCC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector38pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector38pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector77" name="STAT_LED" type="male">
<description>STAT_LED</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector77pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector77pin" terminalId="connector77terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector77pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="TGPIO_01" type="male">
<description>TGPIO_01</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector65" name="TGPIO_02_JDR" type="male">
<description>TGPIO_02_JDR</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector65pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector65pin" terminalId="connector65terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector65pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="TGPIO_03" type="male">
<description>TGPIO_03</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector24" name="TGPIO_04" type="male">
<description>TGPIO_04</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector24pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector24pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector83" name="TGPIO_05_RFTXMON" type="male">
<description>TGPIO_05_RFTXMON</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector83pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector83pin" terminalId="connector83terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector83pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector46" name="TGPIO_06_ALARM" type="male">
<description>TGPIO_06_ALARM</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector46pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector46pin" terminalId="connector46terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector46pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector94" name="TGPIO_07_BUZZER" type="male">
<description>TGPIO_07_BUZZER</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector94pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector94pin" terminalId="connector94terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector94pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector118" name="TGPIO_08" type="male">
<description>TGPIO_08</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector118pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector118pin" terminalId="connector118terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector118pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector90" name="TGPIO_09" type="male">
<description>TGPIO_09</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector90pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector90pin" terminalId="connector90terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector90pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector32" name="TGPIO_10" type="male">
<description>TGPIO_10</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector32pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector32pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="TGPIO_11" type="male">
<description>TGPIO_11</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector41" name="TGPIO_12" type="male">
<description>TGPIO_12</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector41pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector41pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector106" name="TGPIO_13" type="male">
<description>TGPIO_13</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector106pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector106pin" terminalId="connector106terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector106pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector35" name="TGPIO_14" type="male">
<description>TGPIO_14</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector35pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector35pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector52" name="TGPIO_15" type="male">
<description>TGPIO_15</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector52pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector52pin" terminalId="connector52terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector52pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector55" name="TGPIO_16" type="male">
<description>TGPIO_16</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector55pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector55pin" terminalId="connector55terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector55pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector53" name="TGPIO_17" type="male">
<description>TGPIO_17</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector53pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector53pin" terminalId="connector53terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector53pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector74" name="TGPIO_18" type="male">
<description>TGPIO_18</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector74pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector74pin" terminalId="connector74terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector74pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="TGPIO_19" type="male">
<description>TGPIO_19</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector27" name="TGPIO_20" type="male">
<description>TGPIO_20</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector27pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector27pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector105" name="TGPIO_21" type="male">
<description>TGPIO_21</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector105pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector105pin" terminalId="connector105terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector105pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector80" name="TGPIO_22" type="male">
<description>TGPIO_22</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector80pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector80pin" terminalId="connector80terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector80pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector112" name="TX_TRACE" type="male">
<description>TX_TRACE</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector112pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector112pin" terminalId="connector112terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector112pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector44" name="VAUX1" type="male">
<description>VAUX1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector44pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector44pin" terminalId="connector44terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector44pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="VBATT" type="male">
<description>VBATT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector16" name="VBATT" type="male">
<description>VBATT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector16pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector16pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="VBATT" type="male">
<description>VBATT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector18" name="VBATT" type="male">
<description>VBATT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector18pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector18pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector15" name="VRTC" type="male">
<description>VRTC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector15pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector15pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
<bus id="CHARGE">
<nodeMember connectorId="connector21"/>
<nodeMember connectorId="connector8"/>
</bus>
<bus id="VBATT">
<nodeMember connectorId="connector18"/>
<nodeMember connectorId="connector7"/>
<nodeMember connectorId="connector16"/>
<nodeMember connectorId="connector9"/>
</bus>
<bus id="GND">
<nodeMember connectorId="connector58"/>
<nodeMember connectorId="connector28"/>
<nodeMember connectorId="connector17"/>
<nodeMember connectorId="connector116"/>
<nodeMember connectorId="connector6"/>
<nodeMember connectorId="connector57"/>
<nodeMember connectorId="connector49"/>
<nodeMember connectorId="connector40"/>
<nodeMember connectorId="connector29"/>
<nodeMember connectorId="connector31"/>
<nodeMember connectorId="connector20"/>
<nodeMember connectorId="connector10"/>
<nodeMember connectorId="connector115"/>
<nodeMember connectorId="connector1"/>
<nodeMember connectorId="connector64"/>
<nodeMember connectorId="connector111"/>
<nodeMember connectorId="connector3"/>
</bus>
</buses>
</module>