<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.3.14b.12.23.3905" moduleId="c307sadf951b6bdd0d67c0d2ad67eab">
    <version replacedby="xc307sadf951b6bdd0d67c0d2ad67eabZenerDiodeModuleID" >4</version>
    <author>Juan Greco</author>
    <title>Zener Diode</title>
    <label>D</label>
    <date>2010-01-03</date>
    <tags>
        <tag>diode</tag>
        <tag>zener</tag>
        <tag>semiconductor</tag>
  <tag>fritzing core</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">//obsolete//Diode</property>
        <property name="type">Zener</property>
        <property name="power dissipation">0.5W</property>
        <property name="breakdown voltage">3.6V</property>
        <property name="part">1N4732A</property>
    <property name="package">300 mil [THT]</property></properties>
    <description>A standard zener diode</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/basic-diode.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView fliphorizontal="true" flipvertical="true">
            <layers image="breadboard/basic_diode.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/diode_zener.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/DO-41_diode_2_300mil_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
            <layer layerId="copper1"/></layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector0" name="cathode" type="male">
            <description>Cathode Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" name="anode" type="male">
            <description>Anode Pin</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>
