<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<module moduleId="LM239_383e0df5e7311423c672919352eb812d_8" referenceFile="LM239_IC_DIP_14_300mil.fzp" fritzingVersion="0.9.3b">
  <version>4</version>
  <author>Stephen G. Parry (modified by Chad Braham april 2019) (vanepp cleaned up added subparts april 2019)</author>
  <title>Quad Comparator</title>
  <label>U</label>
  <date>Sun Apr 21 2019</date>
  <tags>
    <tag>LM239</tag>
    <tag>Quad Comparator</tag>
    <tag>DIP14</tag>
    <tag>contrib</tag>
    <tag>DIP</tag>
  </tags>
  <properties>
    <property name="variant">LM239</property>
    <property name="family">LM2xx 4x4 input Quad Comparator</property>
    <property name="part number">LM239</property>
    <property name="editable pin labels">false</property>
    <property name="pin spacing">300mil</property>
    <property name="layer"/>
    <property name="hole size"/>
    <property name="inputs per device">2</property>
    <property name="pins">14</property>
    <property name="chip label">LM239</property>
    <property name="package">DIP (Dual Inline) [THT]</property>
    <property name="devices">4</property>
  </properties>
  <taxonomy>part.dip.14.pins</taxonomy>
  <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name="qrichtext" content="1" /&gt;&lt;style type="text/css"&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=" font-family:'.SF NS Text'; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;"&gt;
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"&gt;&lt;span style=" font-family:'Oxygen-Sans'; font-size:10pt;"&gt;LM239 Quad Comparator&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</description>
  <views>
    <iconView>
      <layers image="icon/LM239_IC_DIP_14_300mil_icon.svg">
        <layer layerId="icon"/>
      </layers>
    </iconView>
    <breadboardView>
      <layers image="breadboard/LM239_IC_DIP_14_300mil_breadboard.svg">
        <layer layerId="breadboard"/>
      </layers>
    </breadboardView>
    <schematicView>
      <layers image="schematic/LM239_IC_DIP_14_300mil_schematic.svg">
        <layer layerId="schematic"/>
      </layers>
    </schematicView>
    <pcbView>
      <layers image="pcb/LM239_IC_DIP_14_300mil_pcb.svg">
        <layer layerId="silkscreen"/>
        <layer layerId="copper0"/>
        <layer layerId="copper1"/>
      </layers>
    </pcbView>
  </views>
  <connectors>
    <connector type="male" name="pin 1" id="connector0">
      <description>Output 1</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 2" id="connector1">
      <description>Output 2</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 3" id="connector2">
      <description>VDD</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 4" id="connector3">
      <description>Minus Input 2</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 5" id="connector4">
      <description>Plus Input 2</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 6" id="connector5">
      <description>Minus Input 1</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 7" id="connector6">
      <description>Plus Input 1</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector6terminal" svgId="connector6pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 8" id="connector7">
      <description>Minus Input 3</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector7terminal" svgId="connector7pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 9" id="connector8">
      <description>Plus Input 3</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector8terminal" svgId="connector8pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector8pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 10" id="connector9">
      <description>Minus Input 4</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector9terminal" svgId="connector9pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector9pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector9pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 10" id="connector10">
      <description>Plus Input 4</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector10terminal" svgId="connector10pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector10pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector10pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 12" id="connector11">
      <description>GND</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector11terminal" svgId="connector11pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector11pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector11pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 13" id="connector12">
      <description>Output 4</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector12terminal" svgId="connector12pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector12pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector12pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector type="male" name="pin 14" id="connector13">
      <description>Output 3</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p layer="schematic" terminalId="connector13terminal" svgId="connector13pin"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p layer="copper0" svgId="connector13pin"/>
          <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
  </connectors>
  <schematic-subparts>
    <subpart id="subpart0" label="">
      <connectors>
        <connector id="connector2"/>
        <connector id="connector11"/>
      </connectors>
    </subpart>
    <subpart id="subpart1" label="1">
      <connectors>
        <connector id="connector0"/>
        <connector id="connector5"/>
        <connector id="connector6"/>
      </connectors>
    </subpart>
    <subpart id="subpart2" label="2">
      <connectors>
        <connector id="connector1"/>
        <connector id="connector3"/>
        <connector id="connector4"/>
      </connectors>
    </subpart>
    <subpart id="subpart3" label="3">
      <connectors>
        <connector id="connector7"/>
        <connector id="connector8"/>
        <connector id="connector13"/>
      </connectors>
    </subpart>
    <subpart id="subpart4" label="4">
      <connectors>
        <connector id="connector9"/>
        <connector id="connector10"/>
        <connector id="connector12"/>
      </connectors>
    </subpart>
  </schematic-subparts>
</module>
