<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module fritzingVersion="0.4.3b.09.26.4458" moduleId="kHzCrystalModuleID">
    <author>J.A. Korten - JKSOFT Educational</author>
    <title>CRYSTAL - kHz</title>
    <label>XTAL</label>
    <date>2010-12-01</date>
    <tags>
        <tag>clock</tag>
        <tag>crystal</tag>
        <tag>quarz</tag>
        <tag>oscillator</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="frequency" showInLabel="yes">32 kHz</property>
        <property name="pin spacing">2.54mm</property>
        <property name="family">oscillator</property>
        <property name="name">crystal</property>
    </properties>
    <description>Crystal oscillator, used in watches and other timing applications, typically 32.768KHZ</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/crystal.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/CRYSTAL_-_kHz_breadboard.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/crystal.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/CRYSTAL_-_kHz_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
                <layer layerId="copper1"/>
            </layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector0" type="male" name="pin 0">
            <description>nog geen omschrijving</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" legId="connector0leg"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" type="male" name="pin 1">
            <description>nog geen omschrijving</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" legId="connector1leg"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pad"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
</module>
