<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module moduleId="PC817_a466caa54dc5d95f2da2ae11f1fcef1b_3" fritzingVersion="0.9.0b">
 <version>6</version>
 <author>Rafa G (https://minibots.wordpress.com)</author>
 <title>Sharp PC817</title>
 <label>U</label>
 <date>Do Jun 23 2016</date>
 <tags>
  <tag>isolator</tag>
  <tag>IC</tag>
  <tag>optocoupler</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="part">PC817</property>
  <property name="family">Optocoupler</property>
  <property name="package">THT</property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Optocoupler (without sensititvity pins)&lt;/p>
&lt;p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">&lt;br />&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/PC817_9.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/PC817_9.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/PC817_9.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/PC817_9.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" id="connector3" name="Pin 4">
   <description>Collector</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboard" terminalId="connector3terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" layer="schematic" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector5" name="Pin 3">
   <description>Emitter</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" layer="schematic" terminalId="connector5terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector0" name="Pin 1">
   <description>Anode</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard" terminalId="connector0terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector1" name="Pin 2">
   <description>Cathode</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboard" terminalId="connector1terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <url>http://www.farnell.com/datasheets/73758.pdf</url>
</module>
