<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module moduleId="74HC139N_fa229dffcda5c58d9e589070e2239d6d_1" fritzingVersion="0.12.34" referenceFile="generic_ic_dip_16_300mil.fzp">
 <version>4</version>
 <author>Christoph Rieder</author>
 <title>74HC139N</title>
 <label>74HC139N</label>
 <date>Fr Jun 6 2014</date>
 <tags>
  <tag>74HC139N</tag>
  <tag>DIP</tag>
  <tag>DEMUX</tag>
  <tag>Decoder</tag>
  <tag>2 to 4</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">74xx</property>
  <property name="variant">DIP</property>
  <property name="package">DIP (Dual Inline) [THT]</property>
  <property name="editable pin labels">false</property>
  <property name="chip label">74HC139N</property>
  <property name="part number">74HC139N</property>
  <property name="pin spacing">300mil</property>
  <property name="pins">16</property>
 </properties>
 <taxonomy>part.dip.16.pins</taxonomy>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">A Dual 2 to 4 DEMX / Decoder&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/74HC139N_2.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/74HC139N_2.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/74HC139N_2.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/74HC139N_2.svg">
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" id="connector0" name="1G_">
   <description>Enable, active low</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard" terminalId="connector0terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector1" name="1A">
   <description>Input (address)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboard" terminalId="connector1terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector2" name="1B">
   <description>Input (address)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboard" terminalId="connector2terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector3" name="1Y0">
   <description>Output</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboard" terminalId="connector3terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" layer="schematic" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector4" name="1Y1">
   <description>Output</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboard" terminalId="connector4terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" layer="schematic" terminalId="connector4terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector5" name="1Y2">
   <description>Output</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboard" terminalId="connector5terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" layer="schematic" terminalId="connector5terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector6" name="1Y3">
   <description>Output</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector6pin" layer="breadboard" terminalId="connector6terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector6pin" layer="schematic" terminalId="connector6terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector7" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector7pin" layer="breadboard" terminalId="connector7terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector7pin" layer="schematic" terminalId="connector7terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector8" name="2Y3">
   <description>Output</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector8pin" layer="breadboard" terminalId="connector8terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector8pin" layer="schematic" terminalId="connector8terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector8pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector8pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector9" name="2Y2">
   <description>Output</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector9pin" layer="breadboard" terminalId="connector9terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector9pin" layer="schematic" terminalId="connector9terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector9pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector9pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector10" name="2Y1">
   <description>Output</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector10pin" layer="breadboard" terminalId="connector10terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector10pin" layer="schematic" terminalId="connector10terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector11" name="2Y0">
   <description>Output</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector11pin" layer="breadboard" terminalId="connector11terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector11pin" layer="schematic" terminalId="connector11terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector11pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector11pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector12" name="2B">
   <description>Input (address)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector12pin" layer="breadboard" terminalId="connector12terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector12pin" layer="schematic" terminalId="connector12terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector12pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector12pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector13" name="2A">
   <description>Input (address)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector13pin" layer="breadboard" terminalId="connector13terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector13pin" layer="schematic" terminalId="connector13terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector13pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector13pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector14" name="2G_">
   <description>Enable, active low</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector14pin" layer="breadboard" terminalId="connector14terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector14pin" layer="schematic" terminalId="connector14terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector14pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector14pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector15" name="VCC">
   <description>pin 16</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector15pin" layer="breadboard" terminalId="connector15terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector15pin" layer="schematic" terminalId="connector15terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector15pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector15pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <url>http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc139.pdf</url>
</module>
