<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module fritzingVersion="0.9.2b" moduleId="monacor_ltr_110_linetransformer">
    <author>Fabian Althaus</author>
    <title>Monacor line transformer</title>
    <label>LTR 110</label>
    <date>2015-11-15</date>
    <tags>
    <tag>ltr</tag>
    <tag>ltr-110</tag>
    <tag>monacor</tag>
    <tag>transformer</tag>
    <tag>line transformer</tag>
    </tags>
    <url>https://www.conrad.de/de/monacor-ltr-110-line-transformator-1331978.html?sc.queryFromSuggest=true</url>
    <properties>
        <property name="family">Transformator</property>
        <property name="part number">LTR-110</property>
        <property name="pins">8</property>
    </properties>
    <description>Monacor Line Transformator LTR-110.
            Frequency range: 15-30000 Hz
            Transmission ratio: 1: 1/2: 1
            Input Impedance: 600 Ohm
            Output Impedance: 600 Ohm / 300 Ohm
            Optimum source impedance: 50-600 Ohm
            Optimum load impedance:&gt; = 5 kOhm
            Max. Input Voltage (1% THD / 40Hz): 5 V
            Dimensions: 25x19x19,5 mm
            Weight: 28 g</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="breadboard/monacor_ltr_110_linetransformer_breadboard.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/monacor_ltr_110_linetransformer_breadboard.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/monacor_ltr_110_linetransformer_schematic.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/monacor_ltr_110_linetransformer_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
                <layer layerId="copper1"/>
            </layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector5" type="male" name="03">
            <description>connector 03 - (75 Ohm)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5" terminalId="connector5terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" type="male" name="02">
            <description>connector 02 - (75 Ohm)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6" terminalId="connector6terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" type="male" name="01">
            <description>connector 01 - (75 Ohm)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7" terminalId="connector7terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector8" type="male" name="08">
            <description>connector 08 - (90 Ohm)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector8"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector8" terminalId="connector8terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector8pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" type="male" name="05">
            <description>connector 05 - (60 Ohm)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0" terminalId="connector0terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector12" type="male" name="07">
            <description>connector 07 - (90 Ohm)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector12"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector12" terminalId="connector12terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector12pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector12pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" type="male" name="04">
            <description>connector 04 - (60 Ohm)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1" terminalId="connector1terminal" />
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector13" type="male" name="06">
            <description>connector 06 - (90 Ohm)</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector13" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector13"  terminalId="connector13terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector13pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
  <connector id="connector130" type="male" name="GND">
            <description>Ground Connector</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector130" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector130"  terminalId="connector130terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector130pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector130pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
          <connector id="connector131" type="male" name="GND">
            <description>Ground Connector</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector131" />
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector131"  terminalId="connector131terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper1" svgId="connector131pin"/>
                    <p layer="copper0" svgId="connector131pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>

    </connectors>
<buses>
  <bus id="gnd">
   <nodeMember connectorId="connector130"/>
   <nodeMember connectorId="connector131"/>
  </bus>
</buses>
</module>
