<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.3.6b.08.14.3340" moduleId="144096d13637627703324c683e3211ec_40" referenceFile="basic-relay.fzp">
 <version>4</version>
 <title>OMRON PCB Power Relay – G5LE</title>
 <label>OMRON</label>
 <date>Fri Apr 12 2013</date>
 <tags>
  <tag>Relay</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="package">THT</property>
  <property name="family">relay</property>
  <property name="contact rating">125VAC @ 10 AMP / 30VDC @ 8 AMP</property>
  <property name="voltage">12V</property>
  <property name="switching circuit">SPDT</property>
  <property name="variant">variant 2</property>
  <property name="part number">G5LE-1
</property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">A Cubic, Single-pole 10-A Power Relay&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- ROHS compliant&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- Sub-miniature ‘sugar cube’ relay with universal terminal footprint&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- Conforms to EN 61810-1, UL508, CSA22.2&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- Tracking resistance: CTI&amp;gt;250 (-VD type)&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- UL class-F coil insulation model available (UL class-B coil insulation for standard model)&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- High switching power: 10 A&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- Two types of seal available; flux protection and fully sealed&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- Withstands impulse of up to 4,500 V.VDE&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- 400-mW and 360-mW coil power consumption types available&lt;/p>
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">- Pre-soldered terminals&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/relay_reloaded.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/relay_reloaded.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/svg.pcb.G5LE-power-relay.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/svg.schematics.G5LE-power-relay.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" id="connector4" name="COIL2">
   <description>Relay Coil - Pin 2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" layer="schematic" terminalId="connector4terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector5" name="B">
   <description>Switch Terminal 'B'</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector0" name="A">
   <description>Switch Terminal 'A'</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector1" name="COIL1">
   <description>Relay Coil - Pin 1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector2" name="C">
   <description>Switch Common Terminal</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="bus0">
   <nodeMember connectorId="connector2"/>
  </bus>
 </buses>
 <author>nail</author>
 <url>http://www.omron.com/ecb/products/pry/121/g5le.html</url>
</module>
