<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module moduleId="I2C_level_converter_444e27d4b4b231371fe2ccfc428902c1_1" fritzingVersion="0.5.2b.02.18.4756" referenceFile="Level-Converter-v11.fzp">
 <version>4</version>
 <date>Fri Jun 8 2018</date>
 <author>Jungho Park</author>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">This is an interface board to connect 5V I2C to 3V I2C. It is bidirectinal.&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <title>I2C level shifter bidirectional</title>
 <url></url>
 <tags>
  <tag>Logic</tag>
  <tag>Level</tag>
  <tag>Converter</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">level shifter</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="part number"></property>
  <property name="variant">variant 1</property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/I2C_level_converter_1.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/I2C_level_converter_1.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/I2C_level_converter_1.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="icon/I2C_level_converter_1.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" name="LV4" type="male">
   <description>Low voltage I2C channel 4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector0terminal" layer="schematic" svgId="connector0pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" name="LV3" type="male">
   <description>LV3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector1terminal" layer="schematic" svgId="connector1pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector2" name="GND" type="male">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector2terminal" layer="schematic" svgId="connector2pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector3" name="LV" type="male">
   <description>LV</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector3terminal" layer="schematic" svgId="connector3pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector4" name="LV2" type="male">
   <description>LV2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector4terminal" layer="schematic" svgId="connector4pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector4pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector5" name="LV1" type="male">
   <description>LV1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector5terminal" layer="schematic" svgId="connector5pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector5pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector6" name="HV1" type="male">
   <description>TX_HV</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector6terminal" layer="schematic" svgId="connector6pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector6pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector7" name="HV2" type="male">
   <description>RX_HV</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector7terminal" layer="schematic" svgId="connector7pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector7pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector8" name="HV" type="male">
   <description>HV</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector8terminal" layer="schematic" svgId="connector8pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector8pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector9" name="GND" type="male">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector9terminal" layer="schematic" svgId="connector9pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector9pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector10" name="HV3" type="male">
   <description>RX2_HV</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector10terminal" layer="schematic" svgId="connector10pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector10pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector11" name="HV4" type="male">
   <description>TX2_HV</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector11terminal" layer="schematic" svgId="connector11pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector11pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="gnd">
   <nodeMember connectorId="connector2"/>
   <nodeMember connectorId="connector9"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
