<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module moduleId="AMPHENOL-ACJS-MHDR" referenceFile="AMPHENOL-ACJS-MHDR.fzp" fritzingVersion="0.12.34">
 <version>4</version>
 <author>Fabian Althaus</author>
 <title>AMPHENOL - ACJS-MHDR</title>
 <label>AMPHENOL - ACJS-MHDR - JACK, 6.35MM</label>
 <date>So Jan 11 2015</date>
 <tags>
  <tag>Stereo</tag>
  <tag>fritzing core</tag>
  <tag>6,35mm</tag>
  <tag>Jack</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">JACK</property>
  <property name="variant">6.35MM</property>
  <property name="chip label">AMPHENOL JACK, 6.35MM</property>
  <property name="package">ACJS-MHDR</property>
  <property name="pins">6</property>
  <property name="hole size"></property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="editable pin labels">false</property>
  <property name="part number"></property>
 </properties>
 <taxonomy>part.dip.6.pins</taxonomy>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">&lt;span style=" font-family:'Helvetica Neue,Helvetica,sans-serif'; font-size:13px; color:#222222; background-color:#ffffff;">AMPHENOL - ACJS-MHDR - JACK, 6.35MM, PCB, STEREO)&lt;/span>&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/AMPHENOL-ACJS-MHDR_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/AMPHENOL-ACJS-MHDR_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/AMPHENOL-ACJS-MHDR_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/AMPHENOL-ACJS-MHDR_pcb.svg">
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" type="male" name="Sleeve (1)">
   <description>pin 1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" type="male" name="Ring (2)">
   <description>pin 2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector2" type="male" name="Tip (3)">
   <description>pin 3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector3" type="male" name="Sleeve (4)">
   <description>pin 4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector4" type="male" name="Ring (5)">
   <description>pin 5</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector5" type="male" name="Tip (6)">
   <description>pin 6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <url>http://www.amphenolaudio.com/drawing/550_Series/55010154502222.pdf</url>
</module>
