<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module fritzingVersion="0.6.3b.08.16.5401" moduleId="WIZ820io">
    <version replacedby="WIZ820io_fix">1</version>
    <author>Jinbuhm Kim (jinbuhm.Kim@gmail.com) fixed by fabian althaus</author>
    <title>WIZ820io</title>
    <label>WIZ820io</label>
    <date>2011-10-25</date>
    <tags>
        <tag>WIZ820io</tag>
        <tag>WIZnet</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">//obsolete//wiz820</property>
        <property name="part number">WIZ820io</property>
    </properties>
    <description>Plug-in Network Module having W5200 &amp; Mag Jack</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="breadboard/WIZ820io_breadboard.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/WIZ820io_schematic.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/WIZ820io_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="copper1"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
            </layers>
        </pcbView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/WIZ820io_breadboard.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector3" type="male" name="SCLK">
            <description>SPI Clock input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" type="male" name="nSS">
            <description>Active LOW SPI chip select </description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" type="male" name="nINT">
            <description>Active Low Interrupt output</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector18" type="male" name="MISO">
            <description>SPI Master Input Slave output</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector18"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector18"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector18"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector19" type="male" name="nRESET">
            <description>Low active reset input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector19"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector19"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector19"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector20" type="male" name="PWDN">
            <description>Optioanl Power Down Input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector20"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector20"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector20"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector21" type="male" name="VIN">
            <description>3.3V Power Input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector21"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector21"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector21"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector22" type="male" name="VIN">
            <description>3.3V Power Input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector22"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector22"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector22"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector23" type="male" name="GND">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector23"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector23"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector23"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" type="male" name="GND">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" type="male" name="GND">
            <description>no description yet</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" type="male" name="MOSI">
            <description>SPI Master output slave input</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                    <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
                    <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
                </pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
    <buses>
    <bus id="gnd">
<nodeMember connectorId='connector23'/>
<nodeMember connectorId='connector0'/>
<nodeMember connectorId='connector1'/>
    </bus>
    <bus id="vin">
 <nodeMember connectorId='connector21'/>
<nodeMember connectorId='connector22'/> 
    </bus>
    </buses>
</module>
