<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.7.2b' moduleId='SparkFun-Connectors-M04-JST-PTH'>
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Connectors' M04 JST-PTH -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>JP</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>&lt;b&gt;Header 4&lt;/b&gt;
Standard 4-pin 0.1 header. Use with straight break away headers (SKU : PRT-00116), right angle break away headers (PRT-00553), swiss pins (PRT-00743), machine pins (PRT-00117), and female headers (PRT-00115). Molex polarized connector foot print use with SKU : PRT-08231 with associated crimp pins and housings. 1MM SMD Version SKU: PRT-10208</description>
<title>Header 4</title>
<tags>
<tag>JST-PTH</tag>
<tag>M04</tag>
<tag>JST-4-PTH</tag>
</tags>
<properties>
<property name='package'>jst-4-pth</property>
<property name='family'>sparkfun Pin Header</property>
<property name='variant'>jst-pth</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/sparkfun-connectors_jst-4-pth_breadboard.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/generic_female_pin_header_4_100mil_10thin_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/sparkfun-connectors_jst-4-pth_pcb.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
<layer layerId='copper0'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='breadboard/sparkfun-connectors_jst-4-pth_breadboard.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector0' type='male' name='1'>
<description>1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector0pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector0pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector0pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector1' type='male' name='2'>
<description>2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector1pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector1pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector1pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector2' type='male' name='3'>
<description>3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector2pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector2pin' terminalId='connector2terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector2pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector2pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector3' type='male' name='4'>
<description>4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector3pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector3pin' terminalId='connector3terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector3pad'/>
<p layer='copper1' svgId='connector3pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>
