<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module moduleId="seeeduino_v3" referenceFile="Arduino_Leonardo_Rev3.fzp" fritzingVersion="0.5.2b.02.18.4756">
 <version>4</version>
 <date>Fri Aug 1 2014</date>
 <author>Yihui Xiong</author>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'SimSun'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">The Seeeduino V3 is a microcontroller board based on the ATmega328.&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <title>Seeeduino V3.0</title>
 <url/>
 <tags>
  <tag>Seeeduino</tag>
  <tag>ATmega328</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">microcontroller board (seeed)</property>
  <property name="variant">ATmega328 (v3)</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="type">main board</property>
  <property name="part number"></property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/seeed_seeeduino_v3_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/seeed_seeeduino_v3_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/seeed_seeeduino_v3_pcb.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="icon/seeed_seeeduino_v3_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="female" name="D0/RX" id="connector76">
   <description>D0/RX</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector76pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector76terminal" svgId="connector76pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector76pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector76pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D1/TX" id="connector77">
   <description>D1/TX</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector77pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector77terminal" svgId="connector77pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector77pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector77pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D2/SDA" id="connector78">
   <description>D2/SDA</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector78pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector78terminal" svgId="connector78pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector78pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector78pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D3 PWM/SCL" id="connector79">
   <description>D3 PWM/SCL</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector79pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector79terminal" svgId="connector79pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector79pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector79pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D4/A6" id="connector80">
   <description>D4/A6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector80pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector80terminal" svgId="connector80pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector80pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector80pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D5 PWM" id="connector81">
   <description>D5 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector81pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector81terminal" svgId="connector81pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector81pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector81pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D6 PWM/A7" id="connector82">
   <description>D6 PWM/A7</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector82pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector82terminal" svgId="connector82pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector82pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector82pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D7" id="connector83">
   <description>D7</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector83pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector83terminal" svgId="connector83pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector83pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector83pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="A6" id="connector84">
   <description>A6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector84pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector84terminal" svgId="connector84pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector84pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector84pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="A7" id="connector85">
   <description>A6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector85pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector85terminal" svgId="connector85pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector85pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector85pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="RESET" id="connector86">
   <description>RESET</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector86pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector86terminal" svgId="connector86pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector86pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector86pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="3V3" id="connector87">
   <description>3V3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector87pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector87terminal" svgId="connector87pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector87pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector87pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="5V" id="connector88">
   <description>5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector88pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector88terminal" svgId="connector88pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector88pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector88pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="GND" id="connector89">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector89pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector89terminal" svgId="connector89pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector89pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector89pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="GND" id="connector90">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector90pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector90terminal" svgId="connector90pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector90pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector90pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="VIN" id="connector91">
   <description>VIN</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector91pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector91terminal" svgId="connector91pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector91pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector91pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="A0" id="connector92">
   <description>A0</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector92pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector92terminal" svgId="connector92pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector92pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector92pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="A1" id="connector93">
   <description>A1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector93pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector93terminal" svgId="connector93pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector93pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector93pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="A2" id="connector94">
   <description>A2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector94pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector94terminal" svgId="connector94pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector94pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector94pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="A3" id="connector95">
   <description>A3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector95pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector95terminal" svgId="connector95pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector95pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector95pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="A4" id="connector96">
   <description>A4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector96pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector96terminal" svgId="connector96pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector96pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector96pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="A5" id="connector97">
   <description>A5</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector97pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector97terminal" svgId="connector97pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector97pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector97pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D8/A8" id="connector98">
   <description>D8/A8</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector98pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector98terminal" svgId="connector98pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector98pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector98pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D9 PWM/A9" id="connector99">
   <description>D9 PWM/A9</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector99pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector99terminal" svgId="connector99pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector99pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector99pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D10 PWM/A10" id="connector100">
   <description>D10 PWM/A10</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector100pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector100terminal" svgId="connector100pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector100pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector100pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D11 PWM" id="connector101">
   <description>D11 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector101pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector101terminal" svgId="connector101pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector101pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector101pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D12/A11" id="connector102">
   <description>D12/A11</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector102pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector102terminal" svgId="connector102pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector102pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector102pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="D13 PWM" id="connector103">
   <description>D13 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector103pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector103terminal" svgId="connector103pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector103pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector103pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="GND" id="connector104">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector104pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector104terminal" svgId="connector104pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector104pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector104pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="AREF" id="connector105">
   <description>AREF</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector105pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector105terminal" svgId="connector105pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector105pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector105pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="SDA" id="connector106">
   <description>SDA</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector106pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector106terminal" svgId="connector106pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector106pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector106pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="SCL" id="connector107">
   <description>SCL</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector107pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector107terminal" svgId="connector107pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector107pad"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector107pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="5V" id="connector108">
   <description>5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector108pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector108pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector108pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector108pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="GND" id="connector109">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector109pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector109pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector109pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector109pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="RX" id="connector110">
   <description>RX</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector110pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector110pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector110pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector110pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="TX" id="connector111">
   <description>TX</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector111pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector111pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector111pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector111pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="5V" id="connector112">
   <description>5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector112pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector112pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector112pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector112pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="GND" id="connector113">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector113pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector113pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector113pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector113pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="MISO" id="connector114">
   <description>MISO</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector114pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector114pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector114pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector114pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="CLK" id="connector115">
   <description>CLK</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector115pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector115pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector115pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector115pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="RESET" id="connector116">
   <description>RESET</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector116pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector116pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector116pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector116pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="5V" id="connector117">
   <description>5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector117pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector117pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector117pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector117pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="MOSI" id="connector118">
   <description>MOSI</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector118pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector118pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector118pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector118pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" name="GND" id="connector119">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector119pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector119pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector119pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector119pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="+5v"/>
  <bus id="gnd"/>
  <bus id="d2/sda"/>
  <bus id="d3/scl"/>
  <bus id="internal1"/>
  <bus id="internal2"/>
  <bus id="internal3">
   <nodeMember connectorId="connector88"/>
   <nodeMember connectorId="connector108"/>
   <nodeMember connectorId="connector117"/>
   <nodeMember connectorId="connector112"/>
  </bus>
  <bus id="internal4">
   <nodeMember connectorId="connector113"/>
   <nodeMember connectorId="connector109"/>
   <nodeMember connectorId="connector89"/>
   <nodeMember connectorId="connector104"/>
   <nodeMember connectorId="connector119"/>
   <nodeMember connectorId="connector90"/>
  </bus>
  <bus id="internal5">
   <nodeMember connectorId="connector110"/>
   <nodeMember connectorId="connector76"/>
  </bus>
  <bus id="internal6">
   <nodeMember connectorId="connector111"/>
   <nodeMember connectorId="connector77"/>
  </bus>
  <bus id="internal7">
   <nodeMember connectorId="connector103"/>
   <nodeMember connectorId="connector115"/>
  </bus>
  <bus id="internal8">
   <nodeMember connectorId="connector102"/>
   <nodeMember connectorId="connector114"/>
  </bus>
  <bus id="internal9">
   <nodeMember connectorId="connector101"/>
   <nodeMember connectorId="connector118"/>
  </bus>
  <bus id="internal10">
   <nodeMember connectorId="connector106"/>
   <nodeMember connectorId="connector96"/>
  </bus>
  <bus id="internal11">
   <nodeMember connectorId="connector97"/>
   <nodeMember connectorId="connector107"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
