<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module moduleId="MPU6050_GY521_782354e339f672575bb20992ece4ab1b_9" referenceFile="generic_ic_dip_8_300mil.fzp" fritzingVersion="0.12.34">
 <version>4</version>
 <author>KingDarBoja</author>
 <title>InvenSense MPU6050</title>
 <label></label>
 <date>jue. mar. 15 2018</date>
 <tags>
  <tag>GY521</tag>
  <tag>sensor</tag>
  <tag>gyroscope</tag>
  <tag>MPU6050</tag>
  <tag>Arduino</tag>
  <tag>accelerometer</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="variant">MPU-6050</property>
  <property name="family">sensor</property>
  <property name="pins">8</property>
 </properties>
 <taxonomy>part.dip.8.pins</taxonomy>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">The InvenSense MPU-6050 sensor contains a MEMS accelerometer and a MEMS gyro in a single chip. It is very accurate, as it contains 16-bits analog to digital conversion hardware for each channel. Therefor it captures the x, y, and z channel at the same time. The sensor uses the I2C-bus to interface with the Arduino. &lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/MPU6050_GY521_9.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/MPU6050_GY521_9.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/MPU6050_GY521_9.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/MPU6050_GY521_9.svg">
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector name="VCC" id="connector0" type="male">
   <description>VCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="GND" id="connector1" type="male">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="SCL" id="connector2" type="male">
   <description>SCL</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="SDA" id="connector3" type="male">
   <description>SDA</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="XDA" id="connector4" type="male">
   <description>XDA</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="XCL" id="connector5" type="male">
   <description>XCL</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="AD0" id="connector6" type="male">
   <description>AD0</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="INT" id="connector7" type="male">
   <description>INT</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>
