<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.5.2b.02.18.4756' moduleId='SO14w'>
<version>4</version>
<date>2011-04-06</date>
<author>jonathan</author>
<description></description>
<title>SO14w</title>
<tags>
<tag>SMD</tag>
</tags>
<properties>
<property name='package'>SO(w)</property>
<property name='connectors'>14</property>
<property name='family'>Generic IC</property>
<property name='chip label'>SO14</property>
<property name='variant'>SO-14</property>
<property name='editable pin labels'>true</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/SOIC-14_breadboard.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/SOIC-14_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/so14w_pcb.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='breadboard/so14w_breadboard.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector0' type='male' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector0pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector0pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector1' type='male' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector1pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector1pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector2' type='male' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector2pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector2pin' terminalId='connector2terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector2pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector3' type='male' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector3pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector3pin' terminalId='connector3terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector3pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector4' type='male' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector4pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector4pin' terminalId='connector4terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector4pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector5' type='male' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector5pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector5pin' terminalId='connector5terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector5pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector6' type='male' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector6pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector6pin' terminalId='connector6terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector6pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector7' type='male' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector7pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector7pin' terminalId='connector7terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector7pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector8' type='male' name='9'>
<description>9</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector8pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector8pin' terminalId='connector8terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector8pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector9' type='male' name='10'>
<description>10</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector9pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector9pin' terminalId='connector9terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector9pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector10' type='male' name='11'>
<description>11</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector10pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector10pin' terminalId='connector10terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector10pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector11' type='male' name='12'>
<description>12</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector11pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector11pin' terminalId='connector11terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector11pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector12' type='male' name='13'>
<description>13</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector12pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector12pin' terminalId='connector12terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector12pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector13' type='male' name='14'>
<description>14</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector13pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector13pin' terminalId='connector13terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector13pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>
