<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<module referenceFile="Raspberry_Pi_Zero_1.fzp" moduleId="onoffshim_85f2f08e565750030faf26f30b4ef33c_1" fritzingVersion="0.9.3b">
 <version>1</version>
 <author>Boris Tékaty</author>
 <title>Pimoroni OnOffShim</title>
 <label>onoffshim</label>
 <date>Fri Feb 1 2019</date>
 <url>https://shop.pimoroni.com/products/onoff-shim</url>
 <tags>
  <tag>shim</tag>
  <tag>raspberry</tag>
  <tag>onoff</tag>
  <tag>onoffshim</tag>
  <tag>Pimoroni</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">Pimoroni SHIM</property>
  <property name="variant">generic</property>
  <property name="processor">N/A</property>
  <property name="revision">F007348</property>
  <property name="part number"></property>
  <property name="layer"></property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Tiny yet convenient power switch and control board to Raspberry Pi&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/onoffshim_1.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/onoffshim_1.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/onoffshim_1.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/onoffshim_1.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" name="pin 1" type="male">
   <description>3V3 Power</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" name="pin 2" type="male">
   <description>5V Power</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector2" name="pin 3" type="male">
   <description>BCM 2 (SDA)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector3" name="pin 4" type="male">
   <description>5V Power</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector4" name="pin 5" type="male">
   <description>BCM 3 (SCL)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector5" name="pin 6" type="male">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector6" name="pin 7" type="male">
   <description>PI_SHUTDOWN</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector7" name="pin 8" type="male">
   <description>BCM 14 (NOT USED)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector8" name="pin 9" type="male">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector8pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector9" name="pin 10" type="male">
   <description>BCM 15 (NOT USED)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector9pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector9pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector10" name="pin 11" type="male">
   <description>PI_POWER_BTN</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector10pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector10pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector11" name="pin 12" type="male">
   <description>BCM 18 (NOT USED)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector11pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector11pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector13" name="Button pin1" type="male">
   <description>Button pin1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector13pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector13pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector14" name="Button pin2" type="male">
   <description>Button pin2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector14pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector14pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector14pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="5V">
   <nodeMember connectorId="connector1"/>
   <nodeMember connectorId="connector3"/>
  </bus>
  <bus id="3V3">
   <nodeMember connectorId="connector0"/>
   <nodeMember connectorId="connector16"/>
  </bus>
  <bus id="GND">
   <nodeMember connectorId="connector5"/>
   <nodeMember connectorId="connector8"/>
   <nodeMember connectorId="connector13"/>
   <nodeMember connectorId="connector19"/>
   <nodeMember connectorId="connector24"/>
   <nodeMember connectorId="connector29"/>
   <nodeMember connectorId="connector33"/>
   <nodeMember connectorId="connector38"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
