<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-Electromechanical-SWITCH-SPDT-PTH">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Electromechanical' SWITCH-SPDT PTH -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>S</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>&lt;b&gt;SPST Switch&lt;/b&gt;
Simple slide switch. Spark Fun Electronics SKU : COM-00102</description>
<title>SPST Switch</title>
<tags>
<tag>PTH</tag>
<tag>SWITCH-SPDT</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">switch-spdt</property>
<property name="family">sparkfun Switch (SPST)</property>
<property name="variant">pth</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-electromechanical_switch-spdt_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-electromechanical_toggle_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-electromechanical_switch-spdt_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
<layer layerId="copper0"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/sparkfun-electromechanical_switch-spdt_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector0" name="O" type="male">
<description>O</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector0pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="P" type="male">
<description>P</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector1pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="S" type="male">
<description>S</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector2pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>