<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.5.2b.02.18.4756' moduleId='MyoWare_Proto_Shield'>
<version>4</version>
<date>2015-10-04</date>
<author>f.althaus</author>
<description></description>
<title>MyoWare Proto Shield</title>
<tags>
<tag>MyoWare</tag>
<tag>Protoshield</tag>
<tag>Shield</tag>
<tag>Sparkfun</tag>
</tags>
<properties>
<property name='version'>v10</property>
<property name='family'>MyoWare</property>
<property name='variant'>Proto Shield</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/MyoWare_Proto_Shield_breadboard.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/MyoWare_Proto_Shield_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/MyoWare_Proto_Shield_pcb.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
<layer layerId='copper0'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='breadboard/MyoWare_Proto_Shield_breadboard.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector0' type='female' name='RAW_EMG'>
<description>RAW_EMG</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector0pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector0pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector0pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector1' type='female' name='SHIELD_PWR'>
<description>SHIELD_PWR</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector1pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector1pad'/><p layer='copper1'  svgId='connector1pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector2' type='female' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector2pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector2pin' terminalId='connector2terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0'  svgId='connector2pad'/><p layer='copper1' svgId='connector2pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector3' type='female' name='RAW_EMG'>
<description>RAW_EMG</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector3pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector3pin' terminalId='connector3terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector3pad'/><p layer='copper1' svgId='connector3pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector4' type='female' name='SHIELD_PWR'>
<description>SHIELD_PWR</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector4pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector4pin' terminalId='connector4terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector4pad'/><p layer='copper1' svgId='connector4pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector5' type='female' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector5pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector5pin' terminalId='connector5terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector5pad'/><p layer='copper1' svgId='connector5pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector6' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector6pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector6pin' terminalId='connector6terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector6pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector6pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector7' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector7pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector7pin' terminalId='connector7terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector7pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector7pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector8' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector8pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector8pin' terminalId='connector8terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector8pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector8pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector9' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector9pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector9pin' terminalId='connector9terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector9pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector9pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector10' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector10pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector10pin' terminalId='connector10terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector10pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector10pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector11' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector11pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector11pin' terminalId='connector11terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector11pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector11pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector12' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector12pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector12pin' terminalId='connector12terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector12pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector12pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector13' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector13pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector13pin' terminalId='connector13terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector13pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector13pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector14' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector14pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector14pin' terminalId='connector14terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector14pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector14pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector15' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector15pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector15pin' terminalId='connector15terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector15pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector15pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector16' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector16pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector16pin' terminalId='connector16terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector16pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector16pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector17' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector17pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector17pin' terminalId='connector17terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector17pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector17pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector18' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector18pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector18pin' terminalId='connector18terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector18pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector18pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector19' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector19pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector19pin' terminalId='connector19terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector19pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector19pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector20' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector20pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector20pin' terminalId='connector20terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector20pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector20pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector21' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector21pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector21pin' terminalId='connector21terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector21pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector21pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector22' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector22pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector22pin' terminalId='connector22terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector22pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector22pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector23' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector23pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector23pin' terminalId='connector23terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector23pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector23pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector24' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector24pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector24pin' terminalId='connector24terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector24pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector24pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector25' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector25pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector25pin' terminalId='connector25terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector25pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector25pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector26' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector26pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector26pin' terminalId='connector26terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector26pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector26pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector27' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector27pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector27pin' terminalId='connector27terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector27pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector27pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector28' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector28pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector28pin' terminalId='connector28terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector28pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector28pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector29' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector29pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector29pin' terminalId='connector29terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector29pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector29pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector30' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector30pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector30pin' terminalId='connector30terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector30pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector30pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector31' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector31pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector31pin' terminalId='connector31terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector31pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector31pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector32' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector32pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector32pin' terminalId='connector32terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector32pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector32pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector33' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector33pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector33pin' terminalId='connector33terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector33pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector33pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector34' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector34pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector34pin' terminalId='connector34terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector34pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector34pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector35' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector35pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector35pin' terminalId='connector35terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector35pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector35pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector36' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector36pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector36pin' terminalId='connector36terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector36pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector36pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector37' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector37pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector37pin' terminalId='connector37terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector37pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector37pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector38' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector38pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector38pin' terminalId='connector38terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector38pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector38pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector39' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector39pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector39pin' terminalId='connector39terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector39pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector39pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector40' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector40pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector40pin' terminalId='connector40terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector40pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector40pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector41' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector41pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector41pin' terminalId='connector41terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector41pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector41pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector42' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector42pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector42pin' terminalId='connector42terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector42pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector42pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector43' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector43pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector43pin' terminalId='connector43terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector43pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector43pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector44' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector44pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector44pin' terminalId='connector44terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector44pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector44pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector45' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector45pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector45pin' terminalId='connector45terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector45pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector45pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector46' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector46pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector46pin' terminalId='connector46terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector46pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector46pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector47' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector47pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector47pin' terminalId='connector47terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector47pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector47pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector48' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector48pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector48pin' terminalId='connector48terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector48pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector48pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector49' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector49pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector49pin' terminalId='connector49terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector49pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector49pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector50' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector50pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector50pin' terminalId='connector50terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector50pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector50pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector51' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector51pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector51pin' terminalId='connector51terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector51pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector51pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector52' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector52pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector52pin' terminalId='connector52terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector52pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector52pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector53' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector53pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector53pin' terminalId='connector53terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector53pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector53pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector54' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector54pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector54pin' terminalId='connector54terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector54pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector54pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector55' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector55pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector55pin' terminalId='connector55terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector55pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector55pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector56' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector56pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector56pin' terminalId='connector56terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector56pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector56pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector57' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector57pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector57pin' terminalId='connector57terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector57pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector57pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector58' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector58pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector58pin' terminalId='connector58terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector58pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector58pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector59' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector59pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector59pin' terminalId='connector59terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector59pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector59pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector60' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector60pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector60pin' terminalId='connector60terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector60pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector60pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector61' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector61pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector61pin' terminalId='connector61terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector61pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector61pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector62' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector62pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector62pin' terminalId='connector62terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector62pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector62pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector63' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector63pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector63pin' terminalId='connector63terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector63pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector63pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector64' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector64pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector64pin' terminalId='connector64terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector64pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector64pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector65' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector65pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector65pin' terminalId='connector65terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector65pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector65pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector66' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector66pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector66pin' terminalId='connector66terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector66pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector66pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector67' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector67pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector67pin' terminalId='connector67terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector67pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector67pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector68' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector68pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector68pin' terminalId='connector68terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector68pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector68pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector69' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector69pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector69pin' terminalId='connector69terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector69pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector69pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector70' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector70pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector70pin' terminalId='connector70terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector70pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector70pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector71' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector71pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector71pin' terminalId='connector71terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector71pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector71pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector72' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector72pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector72pin' terminalId='connector72terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector72pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector72pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector73' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector73pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector73pin' terminalId='connector73terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector73pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector73pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector74' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector74pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector74pin' terminalId='connector74terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector74pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector74pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector75' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector75pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector75pin' terminalId='connector75terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector75pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector75pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector76' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector76pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector76pin' terminalId='connector76terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector76pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector76pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector77' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector77pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector77pin' terminalId='connector77terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector77pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector77pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector78' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector78pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector78pin' terminalId='connector78terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector78pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector78pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector79' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector79pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector79pin' terminalId='connector79terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector79pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector79pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector80' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector80pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector80pin' terminalId='connector80terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector80pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector80pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector81' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector81pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector81pin' terminalId='connector81terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector81pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector81pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector82' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector82pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector82pin' terminalId='connector82terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector82pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector82pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector83' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector83pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector83pin' terminalId='connector83terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector83pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector83pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector84' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector84pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector84pin' terminalId='connector84terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector84pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector84pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector85' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector85pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector85pin' terminalId='connector85terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector85pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector85pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector86' type='female' name='REFERENCE'>
<description>REFERENCE</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector86pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector86pin' terminalId='connector86terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector86pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector86pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector87' type='female' name='REFERENCE'>
<description>REFERENCE</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector87pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector87pin' terminalId='connector87terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector87pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector87pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector88' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector88pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector88pin' terminalId='connector88terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector88pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector88pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector89' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector89pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector89pin' terminalId='connector89terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector89pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector89pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector90' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector90pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector90pin' terminalId='connector90terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector90pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector90pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector91' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector91pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector91pin' terminalId='connector91terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector91pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector91pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector92' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector92pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector92pin' terminalId='connector92terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector92pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector92pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector93' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector93pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector93pin' terminalId='connector93terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector93pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector93pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector94' type='female' name='END'>
<description>END</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector94pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector94pin' terminalId='connector94terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector94pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector94pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector95' type='female' name='END'>
<description>END</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector95pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector95pin' terminalId='connector95terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector95pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector95pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector96' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector96pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector96pin' terminalId='connector96terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector96pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector96pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector97' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector97pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector97pin' terminalId='connector97terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector97pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector97pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector98' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector98pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector98pin' terminalId='connector98terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector98pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector98pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector99' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector99pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector99pin' terminalId='connector99terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector99pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector99pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector100' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector100pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector100pin' terminalId='connector100terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector100pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector100pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector101' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector101pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector101pin' terminalId='connector101terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector101pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector101pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector102' type='female' name='MID'>
<description>MID</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector102pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector102pin' terminalId='connector102terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector102pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector102pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector103' type='female' name='MID'>
<description>MID</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector103pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector103pin' terminalId='connector103terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector103pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector103pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector104' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector104pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector104pin' terminalId='connector104terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector104pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector104pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector105' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector105pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector105pin' terminalId='connector105terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector105pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector105pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector106' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector106pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector106pin' terminalId='connector106terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector106pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector106pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector107' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector107pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector107pin' terminalId='connector107terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector107pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector107pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector108' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector108pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector108pin' terminalId='connector108terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector108pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector108pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector109' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector109pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector109pin' terminalId='connector109terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector109pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector109pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector110' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector110pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector110pin' terminalId='connector110terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector110pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector110pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector111' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector111pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector111pin' terminalId='connector111terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector111pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector111pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector112' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector112pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector112pin' terminalId='connector112terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector112pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector112pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector113' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector113pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector113pin' terminalId='connector113terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector113pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector113pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector114' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector114pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector114pin' terminalId='connector114terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector114pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector114pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector115' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector115pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector115pin' terminalId='connector115terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector115pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector115pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector116' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector116pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector116pin' terminalId='connector116terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector116pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector116pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector117' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector117pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector117pin' terminalId='connector117terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector117pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector117pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector118' type='female' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector118pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector118pin' terminalId='connector118terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector118pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector118pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector119' type='female' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector119pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector119pin' terminalId='connector119terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector119pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector119pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector120' type='female' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector120pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector120pin' terminalId='connector120terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector120pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector120pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector121' type='female' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector121pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector121pin' terminalId='connector121terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector121pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector121pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector122' type='female' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector122pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector122pin' terminalId='connector122terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector122pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector122pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector123' type='female' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector123pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector123pin' terminalId='connector123terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector123pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector123pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector124' type='female' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector124pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector124pin' terminalId='connector124terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector124pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector124pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector125' type='female' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector125pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' hybrid="yes" svgId='connector125pin' terminalId='connector125terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' hybrid='yes' svgId='connector125pad'/><p layer='copper1' hybrid='yes' svgId='connector125pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector126' type='female' name='VCC'>
<description>VCC</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector126pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector126pin' terminalId='connector126terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector126pad'/><p layer='copper1' svgId='connector126pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector127' type='female' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector127pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector127pin' terminalId='connector127terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector127pad'/><p layer='copper1' svgId='connector127pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector128' type='female' name='SIG'>
<description>SIG</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector128pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector128pin' terminalId='connector128terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector128pad'/><p layer='copper1' svgId='connector128pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector129' type='female' name='VCC'>
<description>VCC</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector129pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector129pin' terminalId='connector129terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector129pad'/><p layer='copper1' svgId='connector129pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector130' type='female' name='GND'>
<description>GND</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector130pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector130pin' terminalId='connector130terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector130pad'/><p layer='copper1' svgId='connector130pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector131' type='female' name='SIG'>
<description>SIG</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector131pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector131pin' terminalId='connector131terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper0' svgId='connector131pad'/><p layer='copper1' svgId='connector131pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
<bus id='raw_emg'>
<nodeMember connectorId='connector0'/>
<nodeMember connectorId='connector3'/>
</bus>
<bus id='shield_pwr'>
<nodeMember connectorId='connector1'/>
<nodeMember connectorId='connector4'/>
</bus>
<bus id='gnd'>
<nodeMember connectorId='connector2'/>
<nodeMember connectorId='connector5'/>
<nodeMember connectorId='connector127'/>
<nodeMember connectorId='connector130'/>
</bus>
<bus id='vcc'>
<nodeMember connectorId='connector126'/>
<nodeMember connectorId='connector129'/>
</bus>
<bus id='sig'>
<nodeMember connectorId='connector128'/>
<nodeMember connectorId='connector131'/>
</bus>
</buses>
</module>
