<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module referenceFile="Raspberry_Pi_2_v1.1.fzp" moduleId="raspberry_pi_3_rev-1.2" fritzingVersion="0.9.0b.04.10.5970">
 <version>1</version>
 <author>Anudit Nagar</author>
 <title>Raspberry Pi 3</title>
 <label>Raspberry Pi 3</label>
 <date>Sun Mar 13 2016</date>
 <url>http://www.raspberrypi.org/</url>
 <tags>
  <tag>RPi3</tag>
  <tag>Raspberry</tag>
  <tag>Raspberry Pi</tag>
  <tag>3</tag>
  <tag>RPi</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">cpu board (raspberry pi)</property>
  <property name="variant">Raspberry Pi 3</property>
  <property name="revision">RPI-3-V1.2</property>
  <property name="part number">RPI-3-V1.2</property>
  <property name="processor">Broadcom BCM2837 64-bit ARMv8</property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">The RPi3, a faster version of the awesome Raspberry Pi 2 B ARM Board with 40 pin gpio. Ready for special Raspberry Pi B+ and RPi2 Hat (Hardware attached (on) top)&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/raspberry_pi_3_rev-1.2.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/raspberry_pi_3_rev-1.2.svg">
    <layer layerId="breadboardbreadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/raspberry_pi_3_rev-1.2.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/raspberry_pi_3_rev-1.2.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" id="connector0" name="3v3">
   <description>power - 3.3V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector1" name="GPIO2">
   <description>SDA1 I2C</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector2" name="GPIO3">
   <description>SCL1 I2C</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector3" name="GPIO4">
   <description>GPIO4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector4" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector5" name="GPIO17">
   <description>GPIO17</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector6" name="GPIO27">
   <description>GPIO27</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector6terminal" svgId="connector6pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector6terminal" svgId="connector6pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector7" name="GPIO22">
   <description>GPIO22</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector7terminal" svgId="connector7pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector7terminal" svgId="connector7pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector8" name="3V3">
   <description>power - 3.3V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector8terminal" svgId="connector8pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector8terminal" svgId="connector8pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector8pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector8pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector9" name="GPIO10">
   <description>SPI0_MOSI - GPIO10</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector9terminal" svgId="connector9pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector9terminal" svgId="connector9pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector9pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector9pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector10" name="GPIO9">
   <description>SPI0_MISO - GPIO9</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector10terminal" svgId="connector10pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector10terminal" svgId="connector10pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector11" name="GPIO11">
   <description>SPI0_SCLK - GPIO11</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector11terminal" svgId="connector11pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector11terminal" svgId="connector11pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector11pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector11pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector12" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector12terminal" svgId="connector12pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector12terminal" svgId="connector12pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector12pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector12pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector13" name="ID_SD">
   <description>I2C ID EEPROM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector13terminal" svgId="connector13pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector13terminal" svgId="connector13pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector13pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector13pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector14" name="GPIO5">
   <description>GPIO5</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector14terminal" svgId="connector14pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector14terminal" svgId="connector14pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector14pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector14pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector15" name="GPIO6">
   <description>GPIO6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector15terminal" svgId="connector15pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector15terminal" svgId="connector15pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector15pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector15pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector16" name="GPIO13">
   <description>GPIO13</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector16terminal" svgId="connector16pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector16terminal" svgId="connector16pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector16pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector16pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector17" name="GPIO19">
   <description>GPIO19</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector17terminal" svgId="connector17pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector17terminal" svgId="connector17pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector17pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector17pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector18" name="GPIO26">
   <description>GPIO26</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector18terminal" svgId="connector18pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector18terminal" svgId="connector18pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector18pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector18pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector19" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector19terminal" svgId="connector19pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector19terminal" svgId="connector19pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector19pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector19pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector20" name="GPIO21">
   <description>GPIO21</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector20terminal" svgId="connector20pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector20terminal" svgId="connector20pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector20pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector20pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector21" name="GPIO20">
   <description>GPIO20</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector21terminal" svgId="connector21pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector21terminal" svgId="connector21pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector21pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector21pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector22" name="GPIO16">
   <description>GPIO16</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector22terminal" svgId="connector22pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector22terminal" svgId="connector22pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector22pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector22pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector23" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector23terminal" svgId="connector23pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector23terminal" svgId="connector23pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector23pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector23pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector24" name="GPIO12">
   <description>GPIO12</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector24terminal" svgId="connector24pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector24terminal" svgId="connector24pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector24pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector24pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector25" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector25terminal" svgId="connector25pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector25terminal" svgId="connector25pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector25pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector25pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector26" name="ID_SC">
   <description>I2C ID EEPROM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector26terminal" svgId="connector26pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector26terminal" svgId="connector26pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector26pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector26pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector27" name="GPIO7">
   <description>SPI0_CE1_N - GPIO7</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector27terminal" svgId="connector27pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector27terminal" svgId="connector27pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector27pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector27pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector28" name="GPIO8">
   <description>SPI0_CE0_N - GPIO8</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector28terminal" svgId="connector28pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector28terminal" svgId="connector28pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector28pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector28pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector29" name="GPIO25">
   <description>GPIO25</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector29terminal" svgId="connector29pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector29terminal" svgId="connector29pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector29pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector29pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector30" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector30terminal" svgId="connector30pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector30terminal" svgId="connector30pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector30pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector30pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector31" name="GPIO24">
   <description>GPIO24</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector31terminal" svgId="connector31pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector31terminal" svgId="connector31pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector31pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector31pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector32" name="GPIO23">
   <description>GPIO23</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector32terminal" svgId="connector32pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector32terminal" svgId="connector32pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector32pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector32pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector33" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector33terminal" svgId="connector33pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector33terminal" svgId="connector33pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector33pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector33pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector34" name="GPIO18">
   <description>PCM_CLK - GPIO18</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector34terminal" svgId="connector34pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector34terminal" svgId="connector34pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector34pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector34pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector35" name="GPIO15">
   <description>UART0_RXD - GPIO15</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector35terminal" svgId="connector35pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector35terminal" svgId="connector35pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector35pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector35pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector36" name="GPIO14">
   <description>UART0_TXD - GPIO14</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector36terminal" svgId="connector36pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector36terminal" svgId="connector36pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector36pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector36pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector37" name="GND">
   <description>Ground</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector37terminal" svgId="connector37pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector37terminal" svgId="connector37pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector37pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector37pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector38" name="5V">
   <description>power - 5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector38terminal" svgId="connector38pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector38terminal" svgId="connector38pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector38pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector38pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector39" name="5V">
   <description>power - 5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p terminalId="connector39terminal" svgId="connector39pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector39terminal" svgId="connector39pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector39pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector39pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="5V">
   <nodeMember connectorId="connector38"/>
   <nodeMember connectorId="connector39"/>
  </bus>
  <bus id="3V3">
   <nodeMember connectorId="connector0"/>
   <nodeMember connectorId="connector8"/>
  </bus>
  <bus id="GND">
   <nodeMember connectorId="connector4"/>
   <nodeMember connectorId="connector12"/>
   <nodeMember connectorId="connector19"/>
   <nodeMember connectorId="connector23"/>
   <nodeMember connectorId="connector25"/>
   <nodeMember connectorId="connector30"/>
   <nodeMember connectorId="connector33"/>
   <nodeMember connectorId="connector37"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
