<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-Connectors-MAGJACK-2-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Connectors' MAGJACK-2  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>J</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>RJ-45 with LEDs</description>
<title>MAGJACK-2</title>
<tags>
<tag>MAGJACK-2</tag>
<tag>MAGJACK-19938</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">magjack-19938</property>
<property name="target">RJ45</property>
<property name="family">sparkfun RJxx Jack</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-connectors_magjack-19938_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-connectors_magjack-2_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-connectors_magjack-19938_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
<layer layerId="copper0"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="icon/MAGJACK-19938.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector11" name="GLED+" type="male">
<description>GLED+</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector11pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector11pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector11pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector10" name="GLED-" type="male">
<description>GLED-</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector10pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector10pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector10pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="RCT" type="male">
<description>RCT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector3pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector0" name="RD+" type="male">
<description>RD+</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector0pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="RD-" type="male">
<description>RD-</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector4pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector9" name="SHIELD" type="male">
<description>SHIELD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector9pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector6" name="TCT" type="male">
<description>TCT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector6pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector5" name="TD+" type="male">
<description>TD+</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector5pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector7" name="TD-" type="male">
<description>TD-</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector7pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector13" name="YLED+" type="male">
<description>YLED+</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector13pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector13pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector13pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector12" name="YLED-" type="male">
<description>YLED-</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector12pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector12pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector12pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>