<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module moduleId="HiFive1-v3_9a5f35647dae280cf5accd34fb5f0916_3" referenceFile="arduino_Uno_Rev3.fzp" fritzingVersion="0.5.2b.02.18.4756">
 <version>5</version>
 <date>Wed Jan 16 2019</date>
 <author>Michael Zaidman</author>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Arduino IDE support - https://github.com/westerndigitalcorporation/CincoWinPkg&lt;/p>
&lt;p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">&lt;br />&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <title>HiFive1</title>
 <url>https://www.sifive.com/boards/hifive1</url>
 <tags>
  <tag>Arduino UNO</tag>
  <tag>RISC-V</tag>
  <tag>HiFive1</tag>
  <tag>Arduino</tag>
  <tag>riscv</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="variant">variant 6</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="part number">HiFive1</property>
  <property name="family">microcontroller board (arduino)</property>
  <property name="type">HiFive1 board</property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/HiFive1_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboardbreadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/HiFive1_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/HiFive1_pcb.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="icon/HiFive1_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" name="14" type="female">
   <description>14</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" name="15" type="female">
   <description>15</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector2" name="16" type="female">
   <description>16</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector3" name="17" type="female">
   <description>17</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector4" name="18/SDA" type="female">
   <description>18/SDA</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector4pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector5" name="19/SCL" type="female">
   <description>19/SCL</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector51" name="D8" type="female">
   <description>D8</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector51pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector51terminal" svgId="connector51pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector51pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector51pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector52" name="D9 PWM" type="female">
   <description>D9 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector52pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector52terminal" svgId="connector52pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector52pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector52pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector53" name="D10 PWM/SS" type="female">
   <description>D10 PWM/SS</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector53pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector53terminal" svgId="connector53pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector53pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector53pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector54" name="D11 PWM/MOSI" type="female">
   <description>D11 PWM/MOSI</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector54pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector54terminal" svgId="connector54pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector54pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector54pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector55" name="D12/MISO" type="female">
   <description>D12/MISO</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector55pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector55terminal" svgId="connector55pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector55pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector55pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector56" name="D13/SCK" type="female">
   <description>D13/SCK</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector56pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector56terminal" svgId="connector56pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector56pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector56pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector57" name="GND" type="female">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector57pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector57terminal" svgId="connector57pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector57pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector57pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector58" name="AREF" type="female">
   <description>AREF</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector58pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector58terminal" svgId="connector58pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector58pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector58pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector59" name="18" type="female">
   <description>18</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector59pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector59terminal" svgId="connector59pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector59pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector59pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector60" name="19" type="female">
   <description>19</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector60pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector60terminal" svgId="connector60pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector60pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector60pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector61" name="D0/RX" type="female">
   <description>D0/RX</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector61pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector61terminal" svgId="connector61pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector61pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector61pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector62" name="D1/TX" type="female">
   <description>D1/TX</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector62pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector62terminal" svgId="connector62pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector62pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector62pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector63" name="D2" type="female">
   <description>D2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector63pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector63terminal" svgId="connector63pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector63pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector63pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector64" name="D3 PWM" type="female">
   <description>D3 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector64pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector64terminal" svgId="connector64pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector64pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector64pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector65" name="D4" type="female">
   <description>D4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector65pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector65terminal" svgId="connector65pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector65pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector65pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector66" name="D5 PWM" type="female">
   <description>D5 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector66pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector66terminal" svgId="connector66pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector66pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector66pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector67" name="D6 PWM" type="female">
   <description>D6 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector67pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector67terminal" svgId="connector67pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector67pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector67pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector68" name="D7" type="female">
   <description>D7</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector68pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector68terminal" svgId="connector68pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector68pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector68pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector84" name="IOREF" type="female">
   <description>IOREF</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector84pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector84terminal" svgId="connector84pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector84pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector84pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector85" name="RESET" type="female">
   <description>RESET</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector85pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector85terminal" svgId="connector85pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector85pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector85pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector86" name="3V3" type="female">
   <description>3V3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector86pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector86terminal" svgId="connector86pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector86pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector86pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector87" name="5V" type="female">
   <description>5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector87pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector87terminal" svgId="connector87pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector87pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector87pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector88" name="GND" type="female">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector88pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector88terminal" svgId="connector88pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector88pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector88pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector89" name="GND" type="female">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector89pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector89terminal" svgId="connector89pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector89pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector89pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector90" name="VIN" type="female">
   <description>VIN</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector90pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector90terminal" svgId="connector90pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector90pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector90pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector91" name="WAKE" type="female">
   <description>WAKE</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector91pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector91terminal" svgId="connector91pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector91pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector91pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector92" name="5V" type="male">
   <description>5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector92pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector92pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector92pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector92pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector93" name="IOREF" type="male">
   <description>IOREF</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector93pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector93pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector93pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector93pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector94" name="3V3" type="male">
   <description>3V3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector94pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector94pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector94pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector94pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="5v">
   <nodeMember connectorId="connector87"/>
   <nodeMember connectorId="connector92"/>
  </bus>
  <bus id="gnd">
   <nodeMember connectorId="connector57"/>
   <nodeMember connectorId="connector88"/>
   <nodeMember connectorId="connector89"/>
  </bus>
  <bus id="18/sda">
   <nodeMember connectorId="connector4"/>
   <nodeMember connectorId="connector59"/>
  </bus>
  <bus id="19/scl">
   <nodeMember connectorId="connector5"/>
   <nodeMember connectorId="connector60"/>
  </bus>
  <bus id="3v3">
   <nodeMember connectorId="connector86"/>
   <nodeMember connectorId="connector94"/>
  </bus>
  <bus id="iref">
   <nodeMember connectorId="connector84"/>
   <nodeMember connectorId="connector93"/>
  </bus>
 </buses>
 <label>U</label>
</module>
