<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.5.2b.02.18.4756" referenceFile="intel_edison_arduinobreakout.fzp" moduleId="intel_edison_arduinobreakout">
 <version>5</version>
 <date>Mon Nov 3 2014</date>
 <author>fabian althaus</author>
 <description></description>
 <title>Intel Edison Arduinobreakout</title>
 <url>http://www.intel.com/edison</url>
 <tags>
  <tag>Intel</tag>
  <tag>arduino</tag>
  <tag>edison</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">microcontroller board (intel)</property>
  <property name="part number"></property>
  <property name="type">Edison Arduinobreakout</property>
  <property name="layer"></property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/intel_edison_arduinobreakout_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboardbreadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/intel_edison_arduinobreakout_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/intel_edison_arduinobreakout_pcb.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="icon/intel_edison_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" type="female" name="A0">
   <description>A0</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" type="female" name="A1">
   <description>A1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector2" type="female" name="A2">
   <description>A2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector3" type="female" name="A3">
   <description>A3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" layer="schematic" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector4" type="female" name="A4/SDA">
   <description>A4/SDA</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" layer="schematic" terminalId="connector4terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector4pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector5" type="female" name="A5/SCL">
   <description>A5/SCL</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" layer="schematic" terminalId="connector5terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector51" type="female" name="D8">
   <description>D8</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector51pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector51pin" layer="schematic" terminalId="connector51terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector51pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector51pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector52" type="female" name="D9 PWM">
   <description>D9 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector52pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector52pin" layer="schematic" terminalId="connector52terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector52pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector52pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector53" type="female" name="D10 PWM/SS">
   <description>D10 PWM/SS</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector53pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector53pin" layer="schematic" terminalId="connector53terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector53pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector53pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector54" type="female" name="D11 PWM/MOSI">
   <description>D11 PWM/MOSI</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector54pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector54pin" layer="schematic" terminalId="connector54terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector54pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector54pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector55" type="female" name="D12/MISO">
   <description>D12/MISO</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector55pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector55pin" layer="schematic" terminalId="connector55terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector55pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector55pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector56" type="female" name="D13/SCK">
   <description>D13/SCK</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector56pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector56pin" layer="schematic" terminalId="connector56terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector56pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector56pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector57" type="female" name="GND">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector57pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector57pin" layer="schematic" terminalId="connector57terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector57pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector57pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector58" type="female" name="AREF">
   <description>AREF</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector58pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector58pin" layer="schematic" terminalId="connector58terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector58pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector58pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector59" type="female" name="A4/SDA">
   <description>A4/SDA</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector59pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector59pin" layer="schematic" terminalId="connector59terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector59pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector59pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector60" type="female" name="A5/SCL">
   <description>A5/SCL</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector60pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector60pin" layer="schematic" terminalId="connector60terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector60pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector60pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector61" type="female" name="D0/RX">
   <description>D0/RX</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector61pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector61pin" layer="schematic" terminalId="connector61terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector61pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector61pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector62" type="female" name="D1/TX">
   <description>D1/TX</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector62pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector62pin" layer="schematic" terminalId="connector62terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector62pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector62pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector63" type="female" name="D2">
   <description>D2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector63pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector63pin" layer="schematic" terminalId="connector63terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector63pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector63pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector64" type="female" name="D3 PWM">
   <description>D3 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector64pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector64pin" layer="schematic" terminalId="connector64terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector64pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector64pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector65" type="female" name="D4">
   <description>D4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector65pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector65pin" layer="schematic" terminalId="connector65terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector65pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector65pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector66" type="female" name="D5 PWM">
   <description>D5 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector66pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector66pin" layer="schematic" terminalId="connector66terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector66pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector66pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector67" type="female" name="D6 PWM">
   <description>D6 PWM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector67pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector67pin" layer="schematic" terminalId="connector67terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector67pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector67pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector68" type="female" name="D7">
   <description>D7</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector68pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector68pin" layer="schematic" terminalId="connector68terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector68pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector68pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector84" type="female" name="ioref">
   <description>IOREF</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector84pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector84pin" layer="schematic" terminalId="connector84terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector84pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector84pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector85" type="female" name="RESET">
   <description>RESET</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector85pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector85pin" layer="schematic" terminalId="connector85terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector85pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector85pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector86" type="female" name="3V3">
   <description>3V3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector86pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector86pin" layer="schematic" terminalId="connector86terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector86pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector86pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector87" type="female" name="5V">
   <description>5V</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector87pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector87pin" layer="schematic" terminalId="connector87terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector87pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector87pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector88" type="female" name="GND">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector88pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector88pin" layer="schematic" terminalId="connector88terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector88pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector88pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector89" type="female" name="GND">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector89pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector89pin" layer="schematic" terminalId="connector89terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector89pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector89pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector90" type="female" name="VIN">
   <description>VIN</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector90pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector90pin" layer="schematic" terminalId="connector90terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector90pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector90pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector91" type="female" name="N/C">
   <description>not connected</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector91pin" layer="breadboardbreadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector91pin" layer="schematic" terminalId="connector91terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector91pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector91pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="+5v">
   <nodeMember connectorId="connector87"/>
  </bus>
  <bus id="gnd">
   <nodeMember connectorId="connector57"/>
   <nodeMember connectorId="connector88"/>
   <nodeMember connectorId="connector89"/>
  </bus>
  <bus id="mosi">
   <nodeMember connectorId="connector54"/>
  </bus>
  <bus id="miso">
   <nodeMember connectorId="connector55"/>
  </bus>
  <bus id="sck">
   <nodeMember connectorId="connector56"/>
  </bus>
  <bus id="ad4/sda">
   <nodeMember connectorId="connector4"/>
   <nodeMember connectorId="connector59"/>
  </bus>
  <bus id="ad5/scl">
   <nodeMember connectorId="connector5"/>
   <nodeMember connectorId="connector60"/>
  </bus>
  <bus id="reset">
   <nodeMember connectorId="connector85"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
