<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module referenceFile="smd-YC164.fzp" fritzingVersion="0.5.2b.02.18.4756" moduleId="CAY17">
 <version>1</version>
 <date>Sat Jun 11 2016</date>
 <author>jeremyd2019</author>
 <description/>
 <title>CAY17</title>
 <label>RA</label>
 <tags>
  <tag>8 resistors</tag>
  <tag>1206 (10pin)</tag>
  <tag>CAY17</tag>
  <tag>SMD</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">resistor network</property>
  <property name="variant">variant 2</property>
  <property name="package">1206x8</property>
  <property name="resistance" showInLabel="yes">10kΩ</property>
  <property name="part number"></property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="chip label">CAY17</property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/0603x8_smd_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/bussed-resistor-x8.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/SMD_0603x8.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="breadboard/0603x8_smd_breadboard.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector name="1" type="male" id="connector1">
   <description>1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector0terminal" layer="schematic" svgId="connector0pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="2" type="male" id="connector2">
   <description>2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector1terminal" layer="schematic" svgId="connector1pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="3" type="male" id="connector3">
   <description>3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector2terminal" layer="schematic" svgId="connector2pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="4" type="male" id="connector4">
   <description>4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector3terminal" layer="schematic" svgId="connector3pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="5" type="male" id="connector5">
   <description>5</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector4terminal" layer="schematic" svgId="connector4pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="6" type="male" id="connector6">
   <description>6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector5terminal" layer="schematic" svgId="connector5pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector5pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="7" type="male" id="connector7">
   <description>7</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector6pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector6terminal" layer="schematic" svgId="connector6pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector6pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="8" type="male" id="connector8">
   <description>8</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector7pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector7terminal" layer="schematic" svgId="connector7pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector7pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="9" type="male" id="connector9">
   <description>9</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector8pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector8terminal" layer="schematic" svgId="connector8pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector8pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="10" type="male" id="connector10">
   <description>10</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector9pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p terminalId="connector9terminal" layer="schematic" svgId="connector9pad"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper1" svgId="connector9pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="internal1">
   <nodeMember connectorId="connector5"/>
   <nodeMember connectorId="connector10"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
