<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module referenceFile="generic_ic_dip_8_300mil.fzp" moduleId="888H-1CC-F-C E_2c587b2bac849b62c1c8ed5abf5ea53c_11" fritzingVersion="0.12.34">
 <version>4</version>
 <author>Christoph Wempe</author>
 <title>888H-1CC-F-C E</title>
 <label>888H-1CC-F-C E</label>
 <date>So Jan 28 2018</date>
 <tags>
  <tag>888H</tag>
  <tag>song chung</tag>
  <tag>888</tag>
  <tag>relay</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">relay</property>
  <property name="variant">888H-1CC-F-C E</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="chip label">888H-1CC-F-C E</property>
  <property name="part number">888H-1CC-F-C E</property>
  <property name="pin spacing">300mil</property>
  <property name="pins">8</property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">SONG CHUAN 888H-1CC-F-C E&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/888H-1CC-F-C E_c52355b8b44074381742a8ee87d8d3d2_2_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/888H-1CC-F-C E_c52355b8b44074381742a8ee87d8d3d2_2_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/888H-1CC-F-C E_c52355b8b44074381742a8ee87d8d3d2_2_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/888H-1CC-F-C E_c52355b8b44074381742a8ee87d8d3d2_2_pcb.svg">
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector name="11 N.O." type="male" id="connector0">
   <description>11 N.O.</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="9 COM" type="male" id="connector1">
   <description>9 COM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="7 N.C." type="male" id="connector2">
   <description>7 N.C.</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="1 +" type="male" id="connector3">
   <description>1 +</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="22 -" type="male" id="connector4">
   <description>22 -</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="16 N.C." type="male" id="connector5">
   <description>16 N.C.</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="14 COM" type="male" id="connector6">
   <description>14 COM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector6terminal" svgId="connector6pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector6terminal" svgId="connector6pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="12 N.O." type="male" id="connector7">
   <description>12 N.O.</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector7terminal" svgId="connector7pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector7terminal" svgId="connector7pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <url>http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502284-da-01-en-LEIST_PR_REL_888H_17A_1UK_230VAC.pdf</url>
</module>
