<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.7.2b' moduleId='sim908-SIM908'>
<version>4</version>
<date>2015-01-09</date>
<label>U</label>
<author>Fabian Althaus</author>
<description></description>
<title>SIM908</title>
<tags>
<tag>SIM908</tag>
</tags>
<properties>
<property name='package'>sim908</property>
<property name='family'>sim908</property>
<property name='variant'>IC</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/sim908_sim908_breadboard.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/sim908_sim908_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/sim908_sim908_pcb.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='breadboard/sim908_sim908_breadboard.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector46' type='male' name='ADC'>
<description>ADC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector46pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector46pin' terminalId='connector46terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector46pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector66' type='male' name='CTS'>
<description>CTS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector47pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector47pin' terminalId='connector47terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector47pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector69' type='male' name='DCD'>
<description>DCD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector48pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector48pin' terminalId='connector48terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector48pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector5' type='male' name='DISP-CLK'>
<description>DISP-CLK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector49pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector49pin' terminalId='connector49terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector49pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector8' type='male' name='DISP-CS'>
<description>DISP-CS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector50pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector50pin' terminalId='connector50terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector50pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector6' type='male' name='DISP-DATA'>
<description>DISP-DATA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector51pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector51pin' terminalId='connector51terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector51pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector7' type='male' name='DISP-DC'>
<description>DISP-DC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector52pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector52pin' terminalId='connector52terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector52pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector71' type='male' name='DTR'>
<description>DTR</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector53pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector53pin' terminalId='connector53terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector53pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector0' type='male' name='GND'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector54pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector54pin' terminalId='connector54terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector54pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector56' type='male' name='GND10'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector34pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector34pin' terminalId='connector34terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector34pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector57' type='male' name='GND11'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector37pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector37pin' terminalId='connector37terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector37pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector59' type='male' name='GND12'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector39pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector39pin' terminalId='connector39terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector39pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector79' type='male' name='GND13'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector40pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector40pin' terminalId='connector40terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector40pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector77' type='male' name='GND14'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector41pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector41pin' terminalId='connector41terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector41pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector76' type='male' name='GND15'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector42pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector42pin' terminalId='connector42terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector42pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector64' type='male' name='GND16'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector43pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector43pin' terminalId='connector43terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector43pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector63' type='male' name='GND17'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector44pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector44pin' terminalId='connector44terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector44pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector60' type='male' name='GND18'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector45pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector45pin' terminalId='connector45terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector45pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector1' type='male' name='GND2'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector7pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector7pin' terminalId='connector7terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector7pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector4' type='male' name='GND3'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector15pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector15pin' terminalId='connector15terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector15pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector9' type='male' name='GND4'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector19pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector19pin' terminalId='connector19terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector19pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector13' type='male' name='GND5'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector23pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector23pin' terminalId='connector23terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector23pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector36' type='male' name='GND6'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector26pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector26pin' terminalId='connector26terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector26pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector39' type='male' name='GND7'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector28pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector28pin' terminalId='connector28terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector28pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector40' type='male' name='GND8'>
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector31pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector31pin' terminalId='connector31terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector31pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector42' type='male' name='GND9'>
<description>GND9</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector33pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector33pin' terminalId='connector33terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector33pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector30' type='male' name='GPIO1'>
<description>GPIO1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector0pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector0pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector31' type='male' name='GPIO2'>
<description>GPIO2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector9pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector9pin' terminalId='connector9terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector9pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector32' type='male' name='GPIO3'>
<description>GPIO3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector17pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector17pin' terminalId='connector17terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector17pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector33' type='male' name='GPIO4'>
<description>GPIO4</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector21pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector21pin' terminalId='connector21terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector21pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector34' type='male' name='GPIO5'>
<description>GPIO5</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector24pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector24pin' terminalId='connector24terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector24pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector35' type='male' name='GPIO6'>
<description>GPIO6</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector27pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector27pin' terminalId='connector27terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector27pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector78' type='male' name='GPS-ANTINA'>
<description>GPS-ANTINA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector55pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector55pin' terminalId='connector55terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector55pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector15' type='male' name='GPS-DBG-RX'>
<description>GPS-DBG-RX</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector56pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector56pin' terminalId='connector56terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector56pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector14' type='male' name='GPS-DGB-TX'>
<description>GPS-DGB-TX</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector57pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector57pin' terminalId='connector57terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector57pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector75' type='male' name='GPS-VANT-IN'>
<description>GPS-VANT-IN</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector58pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector58pin' terminalId='connector58terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector58pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector74' type='male' name='GPS-VANT-OUT'>
<description>GPS-VANT-OUT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector59pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector59pin' terminalId='connector59terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector59pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector58' type='male' name='GSM-ANTINA'>
<description>GSM-ANTINA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector60pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector60pin' terminalId='connector60terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector60pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector27' type='male' name='MIC2N'>
<description>MIC2N</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector14pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector14pin' terminalId='connector14terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector14pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector26' type='male' name='MIC2P'>
<description>MIC2P</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector13pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector13pin' terminalId='connector13terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector13pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector23' type='male' name='MICN'>
<description>MICN</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector3pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector3pin' terminalId='connector3terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector3pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector22' type='male' name='MICP'>
<description>MICP</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector2pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector2pin' terminalId='connector2terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector2pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector3' type='male' name='NC'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector61pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector61pin' terminalId='connector61terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector61pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector45' type='male' name='NC10'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector35pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector35pin' terminalId='connector35terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector35pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector52' type='male' name='NC11'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector36pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector36pin' terminalId='connector36terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector36pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector53' type='male' name='NC12'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector38pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector38pin' terminalId='connector38terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector38pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector10' type='male' name='NC2'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector6pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector6pin' terminalId='connector6terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector6pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector11' type='male' name='NC3'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector18pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector18pin' terminalId='connector18terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector18pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector12' type='male' name='NC4'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector20pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector20pin' terminalId='connector20terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector20pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector28' type='male' name='NC5'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector22pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector22pin' terminalId='connector22terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector22pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector29' type='male' name='NC6'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector25pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector25pin' terminalId='connector25terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector25pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector37' type='male' name='NC7'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector29pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector29pin' terminalId='connector29terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector29pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector38' type='male' name='NC8'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector30pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector30pin' terminalId='connector30terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector30pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector44' type='male' name='NC9'>
<description>NC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector32pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector32pin' terminalId='connector32terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector32pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector50' type='male' name='NETLIGHT'>
<description>NETLIGHT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector62pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector62pin' terminalId='connector62terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector62pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector47' type='male' name='PWM1'>
<description>PWM1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector1pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector1pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector48' type='male' name='PWM2'>
<description>PWM2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector12pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector12pin' terminalId='connector12terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector12pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector49' type='male' name='PWM3'>
<description>PWM3</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector16pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector16pin' terminalId='connector16terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector16pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector2' type='male' name='PWRKEY'>
<description>PWRKEY</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector63pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector63pin' terminalId='connector63terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector63pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector68' type='male' name='RI'>
<description>RI</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector64pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector64pin' terminalId='connector64terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector64pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector65' type='male' name='RTS'>
<description>RTS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector65pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector65pin' terminalId='connector65terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector65pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector67' type='male' name='RXD'>
<description>RXD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector66pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector66pin' terminalId='connector66terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector66pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector54' type='male' name='SCL'>
<description>SCL</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector67pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector67pin' terminalId='connector67terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector67pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector55' type='male' name='SDA'>
<description>SDA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector68pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector68pin' terminalId='connector68terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector68pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector18' type='male' name='SIM-CLK'>
<description>SIM-CLK</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector69pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector69pin' terminalId='connector69terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector69pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector16' type='male' name='SIM-DATA'>
<description>SIM-DATA</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector70pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector70pin' terminalId='connector70terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector70pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector17' type='male' name='SIM-RST'>
<description>SIM-RST</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector71pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector71pin' terminalId='connector71terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector71pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector19' type='male' name='SIM-VDD'>
<description>SIM-VDD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector72pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector72pin' terminalId='connector72terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector72pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector24' type='male' name='SPK2N'>
<description>SPK2N</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector10pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector10pin' terminalId='connector10terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector10pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector25' type='male' name='SPK2P'>
<description>SPK2P</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector11pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector11pin' terminalId='connector11terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector11pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector20' type='male' name='SPKN'>
<description>SPKN</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector5pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector5pin' terminalId='connector5terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector5pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector21' type='male' name='SPKP'>
<description>SPKP</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector4pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector4pin' terminalId='connector4terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector4pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector51' type='male' name='STATUS'>
<description>STATUS</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector73pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector73pin' terminalId='connector73terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector73pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector72' type='male' name='TMP-BAT'>
<description>TMP-BAT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector74pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector74pin' terminalId='connector74terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector74pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector70' type='male' name='TXD'>
<description>TXD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector75pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector75pin' terminalId='connector75terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector75pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector62' type='male' name='VBAT'>
<description>VBAT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector76pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector76pin' terminalId='connector76terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector76pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector61' type='male' name='VBAT2'>
<description>VBAT2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector8pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector8pin' terminalId='connector8terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector8pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector73' type='male' name='VCHG'>
<description>VCHG</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector77pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector77pin' terminalId='connector77terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector77pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector43' type='male' name='VDD-EXD'>
<description>VDD-EXD</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector78pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector78pin' terminalId='connector78terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector78pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector41' type='male' name='VRTC'>
<description>VRTC</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector79pin'/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector79pin' terminalId='connector79terminal'/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector79pad'/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
<bus  id="gnd">
<nodeMember connectorId='connector0'/>
<nodeMember connectorId='connector56' />
<nodeMember connectorId='connector57' />
<nodeMember connectorId='connector59' />
<nodeMember connectorId='connector60' />
<nodeMember connectorId='connector63' />
<nodeMember connectorId='connector64' />
<nodeMember connectorId='connector76' />
<nodeMember connectorId='connector77' />
<nodeMember connectorId='connector79' />
<nodeMember connectorId='connector1' />
<nodeMember connectorId='connector4' />
<nodeMember connectorId='connector9' />
<nodeMember connectorId='connector13' />
<nodeMember connectorId='connector36' />
<nodeMember connectorId='connector39' />
<nodeMember connectorId='connector40' />
<nodeMember connectorId='connector42' />
</bus>
</buses>
</module>
