<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.9.3.b" referenceFile="Rotary_Encoder_fix.fzp" moduleId="APEM-PT65-303_Rotary_coded_hexadecimal_switch">
 <version>6</version>
 <author>Stephen Parry</author>
 <title>Hexadecimal Rotary Encoder</title>
 <label>RE</label>
 <date>Thu May 26 2016</date>
 <tags>
  <tag>APEM</tag>
  <tag>PT65</tag>
  <tag>hexadecimal</tag>
  <tag>digital</tag>
  <tag>encoder</tag>
  <tag>fritzing core</tag>
  <tag>input</tag>
  <tag>rotary</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">APEM-PT65</property>
  <property name="variant">actuator:spindle, code:hexadecimal, pins:straight</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="package">THT</property>
  <property name="part number">APEM-PT65-303</property>
  <property name="type">APEM-PT65-303</property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;
p, li { white-space: pre-wrap; }&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;&#xd;
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Hexadecimal Rotary Encoder from APEM PT65-303&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/APEM-PT65-303_Rotary_coded_hexadecimal_switch_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/APEM-PT65-303_Rotary_coded_hexadecimal_switch_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView flipvertical="false" fliphorizontal="false">
   <layers image="schematic/APEM-PT65-303_Rotary_coded_hexadecimal_switch_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/APEM-PT65-303_Rotary_coded_hexadecimal_switch_pcb.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" name="Output1Pin" id="connector0">
   <description>1 output pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="Output2Pin" id="connector1">
   <description>2 output pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="Output4Pin" id="connector2">
   <description>4 output pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="Output8pin" id="connector3">
   <description>8 output pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="InputCommon" id="connector4">
   <description>Common input</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="InputCommon2" id="connector5">
   <description>Common Input</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="unknown" svgId="connector5pin" hybrid="yes" />
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="internal1">
   <nodeMember connectorId="connector5"/>
   <nodeMember connectorId="connector4"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
