<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module moduleId="3234TPM6MM">
 <version replacedby="4244TPM6MM">1</version>
 <author>Brendan Howell</author>
 <title>Basic Potentiometer</title>
 <label>R</label>
 <date>2009-05-20</date>
 <tags>
  <tag>potentiometer</tag>
  <tag>poti</tag>
  <tag>adjustable</tag>
  <tag>resistor</tag>
  <tag>fritzing core</tag>
 </tags>
 <properties>
   <property name="family">//obsolete//Potentiometer</property>
   <property name="type">Trimmer Potentiometer</property>
   <property name="Maximum Resistance">10kΩ</property>
   <property name="Track">Linear</property>
   <property name="Size">6mm</property>
 <property name="package">THT</property></properties>
 <taxonomy>discreteParts.resistors.adjustable.potentiometer</taxonomy>
 <description>A standard 6mm trimmer potentiometer.</description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/basic_poti_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/potentiometer_trimmer.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
   <schematicView fliphorizontal="true" flipvertical="true">
   <layers image="schematic/basic_poti.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/trimpot_meggitt_pih.svg">
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" name="leg1" type="male">
   <description>leg1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" name="wiper" type="male">
   <description>wiper</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector2" name="leg2" type="male">
   <description>leg2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pad"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>