<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.1.beta.1396" moduleId="diac_db3_d93f6c1a94ffd52562268be2e62b9775_9" referenceFile="diode_1N4001_300mil.fzp">
 <version>4</version>
 <author>KingDarBoja</author>
 <title>DIAC Diode</title>
 <label>DB</label>
 <date>mar. mar. 20 2018</date>
 <tags>
  <tag>diode</tag>
  <tag>semiconductor</tag>
  <tag>fritzing contrib</tag>
  <tag>diac</tag>
  <tag>switch</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">diode</property>
  <property name="variant">variant 1</property>
  <property name="type">DIAC</property>
  <property name="package">DO-35</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="part number">DB3</property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Standard DIAC (Diode AC) which acts as bi-direccional semiconductor switch based on DB3 STMicroelectronics.&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <spice>
  <line>D{instanceTitle} {net connector1} {net connector0} DI_1N4001</line>
  <model>*SRC=1N4001;DI_1N4001;Diodes;Si;  50.0V  1.00A  3.00us   Diodes, Inc. diode</model>
  <model>.MODEL DI_1N4001 D  ( IS=76.9p RS=42.0m BV=50.0 IBV=5.00u CJO=39.8p  M=0.333 N=1.45 TT=4.32u )</model>
 </spice>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/diac_db3_1.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView fliphorizontal="true" flipvertical="true">
   <layers image="breadboard/diac_db3_1.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/diac_db3_1.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/diac_db3_1.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector name="Anode 1" id="connector0" type="male">
   <description>Anode 1 Pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p legId="connector0leg" layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="Anode 2" id="connector1" type="male">
   <description>Anode 2 Pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p legId="connector1leg" layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>
