<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="ATmega32U4_8ccac0f2d3ec46a8b70512c3cbe9812d_2" referenceFile="sparkfun-digitalic-atmega32u4-qfn2.fzp">
 <!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' ATMEGA32U4 QFN2 -->
 <version>4</version>
 <date>So Apr 24 2016</date>
 <label>U</label>
 <author>Johannes Wronka</author>
 <description>Atmel 44-pin 8-bit Microcontroller with 32KBytes of ISP Flash and USB Controller</description>
 <title>ATMEGA32U4</title>
 <tags>
  <tag>32U4</tag>
  <tag>ATMEGA32U4</tag>
  <tag>TQFP-44-NOPAD</tag>
  <tag>TQFP</tag>
 </tags>
 <properties>
   <property name="package">tqfn</property>
   <property name="family">Microcontroller</property>
   <property name="editable pin labels">false</property>
   <property name="chip label">ATmega32u4</property>
   <property name="variant">tqfn 44</property>
   <property name="layer"></property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/ATmega32U4_5.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/ATmega32U4_5.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/ATmega32U4_5.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="icon/ATmega32U4_5.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" name="!RESET" id="connector12">
   <description>!RESET</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector12pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector12pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="AREF" id="connector41">
   <description>AREF</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector41pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector41pin" terminalId="connector41terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector41pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="AVCC" id="connector23">
   <description>AVCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector23pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector23pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="AVCC" id="connector43">
   <description>AVCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector43pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector43pin" terminalId="connector43terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector43pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="D+" id="connector3">
   <description>D+</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="D-" id="connector2">
   <description>D-</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="GND" id="connector14">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector14pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector14pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="GND" id="connector22">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector22pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector22pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="GND" id="connector34">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector34pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector34pin" terminalId="connector34terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector34pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="GND" id="connector42">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector42pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector42pin" terminalId="connector42terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector42pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PB0(SS)" id="connector7">
   <description>PB0(SS)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector7pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector7pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PB1(SCK)" id="connector8">
   <description>PB1(SCK)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector8pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector8pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PB2(MOSI)" id="connector9">
   <description>PB2(MOSI)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector9pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector9pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PB3(MISO)" id="connector10">
   <description>PB3(MISO)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector10pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector10pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PB4(ADC11)" id="connector27">
   <description>PB4(ADC11)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector27pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector27pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PB5(ADC12)" id="connector28">
   <description>PB5(ADC12)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector28pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector28pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PB6(ADC13)" id="connector29">
   <description>PB6(ADC13)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector29pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector29pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PB7" id="connector11">
   <description>PB7</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector11pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector11pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PC6" id="connector30">
   <description>PC6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector30pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector30pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PC7" id="connector31">
   <description>PC7</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector31pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector31pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PD0(SCL)" id="connector17">
   <description>PD0(SCL)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector17pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector17pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PD1(SDA)" id="connector18">
   <description>PD1(SDA)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector18pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector18pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PD2(RX)" id="connector19">
   <description>PD2(RX)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector19pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector19pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PD3(TX)" id="connector20">
   <description>PD3(TX)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector20pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector20pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PD4(ADC8)" id="connector24">
   <description>PD4(ADC8)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector24pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector24pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PD5" id="connector21">
   <description>PD5</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector21pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector21pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PD6(ADC9)" id="connector25">
   <description>PD6(ADC9)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector25pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector25pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PD7(ADC10)" id="connector26">
   <description>PD7(ADC10)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector26pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector26pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PE2_!HWB" id="connector32">
   <description>PE2_!HWB</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector32pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector32pin" terminalId="connector32terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector32pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PE6" id="connector0">
   <description>PE6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PF0(ADC0)" id="connector40">
   <description>PF0(ADC0)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector40pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector40pin" terminalId="connector40terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector40pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PF1(ADC1)" id="connector39">
   <description>PF1(ADC1)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector39pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector39pin" terminalId="connector39terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector39pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PF4(ADC4)" id="connector38">
   <description>PF4(ADC4)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector38pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector38pin" terminalId="connector38terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector38pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PF5(ADC5)" id="connector37">
   <description>PF5(ADC5)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector37pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector37pin" terminalId="connector37terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector37pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PF6(ADC6)" id="connector36">
   <description>PF6(ADC6)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector36pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector36pin" terminalId="connector36terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector36pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="PF7(ADC7)" id="connector35">
   <description>PF7(ADC7)</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector35pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector35pin" terminalId="connector35terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector35pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="UCAP" id="connector5">
   <description>UCAP</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="UGND" id="connector4">
   <description>UGND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="UVCC" id="connector1">
   <description>UVCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="VBUS" id="connector6">
   <description>VBUS</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector6pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector6pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="VCC" id="connector13">
   <description>VCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector13pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector13pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="VCC" id="connector33">
   <description>VCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector33pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector33pin" terminalId="connector33terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector33pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="XTAL1" id="connector16">
   <description>XTAL1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector16pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector16pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" name="XTAL2" id="connector15">
   <description>XTAL2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector15pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector15pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="AVCC">
   <nodeMember connectorId="connector43"/>
   <nodeMember connectorId="connector23"/>
  </bus>
  <bus id="VCC">
   <nodeMember connectorId="connector33"/>
   <nodeMember connectorId="connector13"/>
  </bus>
  <bus id="GND">
   <nodeMember connectorId="connector42"/>
   <nodeMember connectorId="connector34"/>
   <nodeMember connectorId="connector22"/>
   <nodeMember connectorId="connector14"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
