<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="telegaertner_bnc_socket_50r">
<version>4</version>
<date>2017-03-13</date>
<label>U</label>
<author>f.althaus</author>
<description>BNC Telegaertner Socket, angle-verison. pcb mount</description>
<title>BNC socket</title>
<tags>
	<tag>telegaertner</tag>
<tag>PTH</tag>
<tag>BNC</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">bnc</property>
<property name="family">telegaertner</property>
<property name="variant">BNC Socket (Angle)</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/telegaertner_bnc_socket_50r_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/telegaertner_bnc_socket_50r_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/telegaertner_bnc_socket_50r_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
<layer layerId="copper0"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="breadboard/telegaertner_bnc_socket_50r_breadboard.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
	<connector id="connector0" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector0pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector1pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector2pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="GND" type="male">
<description>GND</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector3pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector4" name="OUT" type="male">
<description>OUT</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper0" svgId="connector4pad"/>
<p layer="copper1" svgId="connector4pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
<bus id='GND'>
<nodeMember connectorId='connector0'/>
<nodeMember connectorId='connector1'/>
<nodeMember connectorId='connector2'/>
<nodeMember connectorId='connector3'/>
</bus>
</buses>
</module>