<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module moduleId="hc-sr04_ultrafix_b8f5923dd02482d2c2bcc2b7aec1cdd8_13" referenceFile="generic_ic_dip_8_300mil.fzp" fritzingVersion="0.12.34">
 <version>4</version>
 <author>Richard Bruneau</author>
 <title>HC-SR04 Ultrasonic Distance Sensor</title>
 <label>HC-SR04 Sensor </label>
 <date>jue. mar. 15 2018</date>
 <tags>
  <tag>ultrasonic</tag>
  <tag>HC-SR04</tag>
  <tag>distance sensor</tag>
  <tag>range</tag>
  <tag>ultrasonic distance sensor</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="variant">variant 1</property>
  <property name="family">distance sensor</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="part number"></property>
  <property name="chip">LM324</property>
 </properties>
 <taxonomy>part.dip.8.pins</taxonomy>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">The HC-SR04 is an ultrasonic distance sensor. It is capable of providing measurement for ranges of 2cm to 400cm. The module operates at 5V.&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/hc-sr04_ultrafix_13.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/hc-sr04_ultrafix_13.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/hc-sr04_ultrafix_13.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/hc-sr04_ultrafix_13.svg">
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" name="VCC" type="male">
   <description>VCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard" terminalId="connector0terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" name="TRIG" type="male">
   <description>TRIGGER</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboard" terminalId="connector1terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector2" name="ECHO" type="male">
   <description>ECHO</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboard" terminalId="connector2terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector3" name="GND" type="male">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboard" terminalId="connector3terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" layer="schematic" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>
