<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module moduleId="SM130_fix" fritzingVersion="0.3.16b.02.24.4002" referenceFile="-sm130_fix.fzp">
 <version>1.1</version>
 <author>RapidNFC + F.Althaus</author>
 <title>SM130</title>
 <label>IC</label>
 <date>Di Okt 20 2015</date>
 <tags>
  <tag>SM130</tag>
  <tag>DIP</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">Tranceiver</property>
  <property name="variant">variant 1</property>
  <property name="package">THT</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="part number"></property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">SM130 NFC Chip&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/SM130_fix_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/SM130_fix_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/SM130_fix_pcb.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="keepout"/>
    <layer layerId="soldermask"/>
    <layer layerId="outline"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/SM130_fix_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" type="male" name="RFVCC">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" type="male" name="NC">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector2" type="male" name="NC">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector3" type="male" name="NC">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector4" type="male" name="NC">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector5" type="male" name="NC">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector6" type="male" name="NC">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector6terminal" svgId="connector6pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector6terminal" svgId="connector6pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector7" type="male" name="NC">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector7terminal" svgId="connector7pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector7terminal" svgId="connector7pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector8" type="male" name="I2C SCL">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector8terminal" svgId="connector8pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector8terminal" svgId="connector8pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector8pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector8pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector9" type="male" name="I2C SDA">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector9terminal" svgId="connector9pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector9terminal" svgId="connector9pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector9pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector9pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector10" type="male" name="UART RX">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector10terminal" svgId="connector10pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector10terminal" svgId="connector10pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector10pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector10pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector11" type="male" name="UART TX">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector11terminal" svgId="connector11pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector11terminal" svgId="connector11pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector11pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector11pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector12" type="male" name="RSVD">
   <description>Reserved. Do not connect this pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector12terminal" svgId="connector12pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector12terminal" svgId="connector12pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector12pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector12pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector13" type="male" name="GND">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector13terminal" svgId="connector13pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector13terminal" svgId="connector13pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector13pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector13pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector14" type="male" name="RSVD">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector14terminal" svgId="connector14pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector14terminal" svgId="connector14pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector14pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector14pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector15" type="male" name="OUTPUT OK">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector15terminal" svgId="connector15pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector15terminal" svgId="connector15pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector15pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector15pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector16" type="male" name="OUTPUT ERROR">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector16terminal" svgId="connector16pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector16terminal" svgId="connector16pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector16pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector16pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector17" type="male" name="RESET">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector17terminal" svgId="connector17pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector17terminal" svgId="connector17pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector17pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector17pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector18" type="male" name="INPUT1">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector18terminal" svgId="connector18pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector18terminal" svgId="connector18pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector18pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector18pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector19" type="male" name="INPUT2">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector19terminal" svgId="connector19pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector19terminal" svgId="connector19pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector19pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector19pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector20" type="male" name="OUTPUT1">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector20terminal" svgId="connector20pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector20terminal" svgId="connector20pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector20pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector20pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector21" type="male" name="OUTPUT2">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector21terminal" svgId="connector21pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector21terminal" svgId="connector21pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector21pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector21pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector22" type="male" name="RFGND">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector22terminal" svgId="connector22pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector22terminal" svgId="connector22pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector22pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector22pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector23" type="male" name="ANT1">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector23terminal" svgId="connector23pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector23terminal" svgId="connector23pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector23pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector23pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector24" type="male" name="RFGND">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector24terminal" svgId="connector24pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector24terminal" svgId="connector24pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector24pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector24pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector25" type="male" name="ANT2">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector25terminal" svgId="connector25pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector25terminal" svgId="connector25pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector25pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector25pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector26" type="male" name="RFGND">
   <description/>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector26terminal" svgId="connector26pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector26terminal" svgId="connector26pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" terminalId="connector26terminal" svgId="connector26pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector26pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector27" type="male" name="VCC">
   <description>5V Supply Voltage</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector27terminal" svgId="connector27pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector27terminal" svgId="connector27pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector27pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector27pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="ground">
   <nodeMember connectorId="connector7"/>
   <nodeMember connectorId="connector18"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
