<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.3.18" moduleId="145554CBFC44diode">
 <version>4</version>
 <author>André Knörig</author>
 <title>Schottky Diode</title>
 <label>D</label>
 <date>2010-03-07</date>
 <tags>
  <tag>diode</tag>
  <tag>schottky</tag>
  <tag>semiconductor</tag>
  <tag>fritzing core</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">Diode</property>
  <property name="type">Schottky</property>
  <property name="part number">1N5817</property>
 <property name="package">300 mil [THT]</property></properties>
 <description>A standard schottky barrier rectifier diode</description>
 <spice>
 <line>D{instanceTitle} {net connector1} {net connector0} DI_1N5817</line>
 <model>*SRC=1N5817;DI_1N5817;Diodes;Si;  20.0V  1.00A  3.00us   Diodes Inc. Schottky Barrier Rectifier</model>
 <model>.MODEL DI_1N5817 D  ( IS=870u RS=81.3m BV=20.0 IBV=1.00m CJO=203p  M=0.333 N=1.81 TT=4.32u )</model>
</spice>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/basic-diode.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView fliphorizontal="true" flipvertical="true">
   <layers image="breadboard/diode.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/diode_schottky.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/DO-41_diode_2_300mil_pcb.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   <layer layerId="copper1"/></layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector id="connector0" name="cathode" type="male">
   <description>Cathode Pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin"  legId="connector0leg" />
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
    <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector id="connector1" name="anode" type="male">
   <description>Anode Pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" legId="connector1leg" />
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
    <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>
