<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='no'?>
<module moduleId="YumoE6B2_1" referenceFile="YumoE6B2_1.fzp" fritzingVersion="0.9.3b">
  <version>4</version>
  <author>Nitay Megides (Modified by vanepp July 2019)</author>
  <title>YumoE6B2</title>
  <label>Yumo-enc</label>
  <date>Sun Mar 25 2018</date>
  <url>http://www.yumoelectric.com/E6B2-Dia-40mm-Shaft-diameter-6mm-Incremental-Rotary-Encoder-pd886893.html</url>
  <tags>
    <tag>Encoder</tag>
    <tag>rotary encoder</tag>
    <tag>E6B2-C</tag>
    <tag>Yumo</tag>
    <tag>FRC</tag>
  </tags>
  <properties>
    <property name="family">rotary encoder</property>
    <property name="variant">variant 1</property>
    <property name="part number"/>
    <property name="pins">5</property>
    <property name="chip label">ENC</property>
    <property name="layer"/>
    <property name="editable pin labels">false</property>
  </properties>
  <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"&gt;
&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name="qrichtext" content="1" /&gt;&lt;style type="text/css"&gt;
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;"&gt;
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"&gt;Yumo E6B2-C incremental encoder. Resolutions 10 to 4000 pulses per revolution (depending on model number). Power from 5 to 24V (again depending on model). Dia 40mm body 30mm plus 20mm shaft.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</description>
  <views>
    <iconView>
      <layers image="icon/YumoE6B2_1_icon.svg">
        <layer layerId="icon"/>
      </layers>
    </iconView>
    <breadboardView>
      <layers image="breadboard/YumoE6B2_1_breadboard.svg">
        <layer layerId="breadboard"/>
      </layers>
    </breadboardView>
    <schematicView>
      <layers image="schematic/YumoE6B2_1_schematic.svg">
        <layer layerId="schematic"/>
      </layers>
    </schematicView>
    <pcbView>
      <layers image="pcb/YumoE6B2_1_pcb.svg">
        <layer layerId="silkscreen"/>
        <layer layerId="copper0"/>
        <layer layerId="copper1"/>
      </layers>
    </pcbView>
  </views>
  <connectors>
    <connector name="V" type="male" id="connector0">
      <description>Positive supply voltage</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p svgId="connector0pin" layer="breadboard"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
          <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector name="A" type="male" id="connector1">
      <description>A phase output</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p svgId="connector1pin" layer="breadboard"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
          <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector name="B" type="male" id="connector2">
      <description>B phase output</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p svgId="connector2pin" layer="breadboard"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
          <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector name="Z" type="male" id="connector3">
      <description>Z (index) phase output</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p svgId="connector3pin" layer="breadboard"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p svgId="connector3pin" layer="schematic" terminalId="connector3terminal"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p svgId="connector3pin" layer="copper0"/>
          <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
    <connector name="GND" type="male" id="connector4">
      <description>Ground</description>
      <views>
        <breadboardView>
          <p svgId="connector4pin" layer="breadboard"/>
        </breadboardView>
        <schematicView>
          <p svgId="connector4pin" layer="schematic" terminalId="connector4terminal"/>
        </schematicView>
        <pcbView>
          <p svgId="connector4pin" layer="copper0"/>
          <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
        </pcbView>
      </views>
    </connector>
  </connectors>
</module>
