<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module referenceFile="generic_ic_dip_8_300mil.fzp" moduleId="DS2Y5DC5V" fritzingVersion="0.12.34">
 <version>4</version>
 <author>Christoph Wempe</author>
 <title>DS2Y-5-DC5V</title>
 <label>DS2Y-5-DC5V</label>
 <date>Mo Mrz 27 2017</date>
 <tags>
  <tag>panasonic</tag>
  <tag>DIP</tag>
  <tag>relay</tag>
  <tag>ds2y</tag>
    <tag>dc 5v</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">Relay</property>
  <property name="variant">DS2Y-5-DC5V</property>
  <property name="pin spacing">300mil</property>
  <property name="pins">8</property>
  <property name="part number">DS2Y-5-DC5V</property>
  <property name="chip label">DS2Y-5-DC5V</property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Panasonic DS2Y-5-DC5V Relay with 2 form C contact&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/DS2Y-5-DC5V_2.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/DS2Y-5-DC5V_2.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/DS2Y-5-DC5V_2.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/DS2Y-5-DC5V_2.svg">
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector name="8 N.O." type="male" id="connector0">
   <description>8 N.O.</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector0terminal" svgId="connector0pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="6 N.C." type="male" id="connector1">
   <description>6 N.C.</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector1terminal" svgId="connector1pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="4 COM" type="male" id="connector2">
   <description>4 COM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector2terminal" svgId="connector2pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="1 +" type="male" id="connector3">
   <description>1 +</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector3terminal" svgId="connector3pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="16 -" type="male" id="connector4">
   <description>16 -</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector4terminal" svgId="connector4pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="13 COM" type="male" id="connector5">
   <description>13 COM</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector5terminal" svgId="connector5pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="11 N.C." type="male" id="connector6">
   <description>11 N.C.</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector6terminal" svgId="connector6pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector6terminal" svgId="connector6pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector6pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="9 N.O." type="male" id="connector7">
   <description>9 N.O.</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" terminalId="connector7terminal" svgId="connector7pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" terminalId="connector7terminal" svgId="connector7pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector7pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <url>https://www3.panasonic.biz/ac/e_download/control/relay/signal/catalog/mech_eng_ds2y.pdf</url>
</module>
