<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.1.1201" moduleId="ChirpSoilMoistureSensor_v2-7-3_5e0f232f847b53721953b7dbd6838518_9" referenceFile="resistor.fzp">
 <version>4</version>
 <title>Chirp! Soil Moisture Sensor v2.7.3</title>
 <label>Chirp! Soil Moisture Sensor</label>
 <date>Sun Jun 26 2016</date>
 <author>Jenny Madorsky</author>
 <tags>
  <tag>soil humidity sensor</tag>
  <tag>Chirp</tag>
  <tag>soil moisture sensor</tag>
  <tag>Chirp!</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="variant">variant 1</property>
  <property name="family">Soil Moisture Sensors</property>
 </properties>
 <taxonomy>discreteParts.resistor.220</taxonomy>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Chirp! Soil Moisture Sensor v2.7.3&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>

 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/ChirpSoilMoistureSensor_v2-7-3_5e0f232f847b53721953b7dbd6838518_9_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/ChirpSoilMoistureSensor_v2-7-3_5e0f232f847b53721953b7dbd6838518_9_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/ChirpSoilMoistureSensor_v2-7-3_5e0f232f847b53721953b7dbd6838518_9_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/ChirpSoilMoistureSensor_v2-7-3_5e0f232f847b53721953b7dbd6838518_9_pcb.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="keepout"/>
    <layer layerId="soldermask"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="outline"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="female" id="connector0" name="Pin 0">
   <description>MISO</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" id="connector1" name="Pin 1">
   <description>VCC</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" id="connector2" name="pin 2">
   <description>SCK/SCL</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector2pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" id="connector3" name="pin 3">
   <description>SDA/MOSI</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector3pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" id="connector4" name="pin 4">
   <description>RESET</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector4pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector4pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector4pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="female" id="connector5" name="pin 5">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector5pin"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector5pin"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector5pin"/>
     <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
</module>
