<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.2.9.b" moduleId="polarizedheader4pin_0.156in">
    <version>1</version>
    <author>f.althaus</author>
    <title>polarizedheader 4pin 0.156in</title>
    <label>H</label>
    <date>2016-02-12</date>
    <tags>
        <tag>4pin header</tag>
        <tag>polarized</tag>
        <tag>0.156in</tag>
        <tag>tht</tag>
        <tag>center locking</tag>
    </tags>
    <properties>
        <property name="family">polarized header</property>
        <property name="hole size"></property>
        <property name="Pins">4</property>
        <property name="Pin Spacing">0.156in (3.96mm)</property>
        <property name="package">THT</property>
    </properties>
    <description>.156” CENTERS LOCKING POLARIZED HEADERS</description>
    <url>http://www.masterelectronics.com/datasheet/70-6804.aspx?p=12171792</url>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/polarizedheader4pin.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/polarizedheader4pin_0.156in_bread.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView fliphorizontal="true">
            <layers image="schematic/polarizedheader4pin_0.156in_schem.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/polarizedheader4pin_0.156in_pcb.svg">
                <layer layerId="copper0"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
	      <layer layerId="copper1"/>
	</layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
   <connector id="connector0" name="pin1" type="male">
   <description>pin 1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector0pin"/>
    <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/></pcbView>
   </views>
  </connector>
    <connector id="connector1" name="pin2" type="male">
   <description>pin 2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector1pin"/>
    <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/></pcbView>
   </views>
  </connector>
    <connector id="connector2" name="pin3" type="male">
   <description>pin 3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector2pin"/>
    <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/></pcbView>
   </views>
  </connector>
    <connector id="connector3" name="pin4" type="male">
   <description>pin 4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p layer="copper0" svgId="connector3pin"/>
    <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/></pcbView>
   </views>
  </connector>
  
    </connectors>
</module>