<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="SparkFun-Connectors-DS_TOUCH_CONNECTOR-">
<!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Connectors' DS_TOUCH_CONNECTOR  -->
<version>4</version>
<date>2013-02-13</date>
<label>JP</label>
<author>www.fritzing.org</author>
<description>4-pin DS touch screen connector (LCD-09105)</description>
<title>DS_TOUCH_CONNECTOR</title>
<tags>
<tag>DS_TOUCH_CONNECTOR</tag>
</tags>
<properties>
<property name="package">ds_touch_connector</property>
<property name="target">4-Pin DS touch screen</property>
<property name="family">sparkfun Screen Connector</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image="breadboard/sparkfun-connectors_ds_touch_connector_breadboard.svg">
<layer layerId="breadboard"/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image="schematic/sparkfun-connectors_ds_touch_connector_schematic.svg">
<layer layerId="schematic"/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image="pcb/sparkfun-connectors_ds_touch_connector_pcb.svg">
<layer layerId="copper1"/>
<layer layerId="silkscreen"/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image="icon/DS_TOUCH_CONNECTOR.svg">
<layer layerId="icon"/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id="connector0" name="X1" type="male">
<description>X1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector0pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector0pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector2" name="X2" type="male">
<description>X2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector2pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector2pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector3" name="Y1" type="male">
<description>Y1</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector3pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector3pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
<connector id="connector1" name="Y2" type="male">
<description>Y2</description>
<views>
<breadboardView>
<p layer="breadboard" svgId="connector1pin"/>
</breadboardView>
<schematicView>
<p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
</schematicView>
<pcbView>
<p layer="copper1" svgId="connector1pad"/>
</pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>