<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module fritzingVersion="0.9.3b" moduleId="WeMos_D1_Mini_Dual_Base_Shield_no_headers">
 <version>1</version>
 <author>Mike Causer</author>
 <title>WeMos D1 Mini Dual Base Shield</title>
 <label>WeMos D1 Mini Dual Base Shield</label>
 <date>Sat Jul 2 2016</date>
 <url>http://wemos.cc</url>
 <tags>
  <tag>Dual Base</tag>
  <tag>Adapter</tag>
  <tag>Shield</tag>
  <tag>D1 Mini</tag>
  <tag>WeMoS</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">WeMos D1 Mini Shield</property>
  <property name="variant">Dual Base Shield</property>
  <property name="headers">no headers</property>
 </properties>
 <description>A base plate which enables horizontal stacking.</description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="breadboard/WeMos-D1-mini-Dual-Base-Shield-no-headers_breadboard.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/WeMos-D1-mini-Dual-Base-Shield-no-headers_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/WeMos-D1-mini-Dual-Base-Shield_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/WeMos-D1-mini-Dual-Base-Shield_pcb.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
 </views>
 <connectors>

  <connector type="female" id="rst-left" name="RST Left">
   <description>RST Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="a0-left" name="A0 Left">
   <description>A0 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d0-left" name="D0 Left">
   <description>D0 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d5-left" name="D5 Left">
   <description>D5 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d6-left" name="D6 Left">
   <description>D6 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector4pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d7-left" name="D7 Left">
   <description>D7 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d8-left" name="D8 Left">
   <description>D8 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector6pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector6pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector6pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="3v3-left" name="3V3 Left">
   <description>3V3 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector7pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector7pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector7pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="5v-left" name="5V Left">
   <description>5V Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector8pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector8pin" terminalId="connector8terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector8pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector8pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="g-left" name="G Left">
   <description>G Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector9pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector9pin" terminalId="connector9terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector9pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector9pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d4-left" name="D4 Left">
   <description>D4 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector10pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector10pin" terminalId="connector10terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector10pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector10pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d3-left" name="D3 Left">
   <description>D3 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector11pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector11pin" terminalId="connector11terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector11pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector11pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d2-left" name="D2 Left">
   <description>D2 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector12pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector12pin" terminalId="connector12terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector12pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector12pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d1-left" name="D1 Left">
   <description>D1 Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector13pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector13pin" terminalId="connector13terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector13pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector13pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="rx-left" name="RX Left">
   <description>RX Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector14pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector14pin" terminalId="connector14terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector14pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector14pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="tx-left" name="TX Left">
   <description>TX Left</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector15pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector15pin" terminalId="connector15terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector15pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector15pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="rst-right" name="RST Right">
   <description>RST Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector16pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector16pin" terminalId="connector16terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector16pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector16pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="a0-right" name="A0 Right">
   <description>A0 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector17pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector17pin" terminalId="connector17terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector17pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector17pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d0-right" name="D0 Right">
   <description>D0 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector18pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector18pin" terminalId="connector18terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector18pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector18pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d5-right" name="D5 Right">
   <description>D5 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector19pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector19pin" terminalId="connector19terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector19pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector19pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d6-right" name="D6 Right">
   <description>D6 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector20pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector20pin" terminalId="connector20terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector20pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector20pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d7-right" name="D7 Right">
   <description>D7 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector21pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector21pin" terminalId="connector21terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector21pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector21pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d8-right" name="D8 Right">
   <description>D8 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector22pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector22pin" terminalId="connector22terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector22pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector22pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="3v3-right" name="3V3 Right">
   <description>3V3 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector23pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector23pin" terminalId="connector23terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector23pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector23pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="5v-right" name="5V Right">
   <description>5V Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector24pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector24pin" terminalId="connector24terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector24pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector24pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="g-right" name="G Right">
   <description>G Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector25pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector25pin" terminalId="connector25terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector25pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector25pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d4-right" name="D4 Right">
   <description>D4 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector26pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector26pin" terminalId="connector26terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector26pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector26pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d3-right" name="D3 Right">
   <description>D3 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector27pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector27pin" terminalId="connector27terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector27pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector27pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d2-right" name="D2 Right">
   <description>D2 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector28pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector28pin" terminalId="connector28terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector28pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector28pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="d1-right" name="D1 Right">
   <description>D1 Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector29pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector29pin" terminalId="connector29terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector29pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector29pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="rx-right" name="RX Right">
   <description>RX Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector30pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector30pin" terminalId="connector30terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector30pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector30pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

  <connector type="female" id="tx-right" name="TX Right">
   <description>TX Right</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector31pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector31pin" terminalId="connector31terminal" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector31pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector31pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>

 </connectors>
 <buses>
  <bus id="rst">
   <nodeMember connectorId="rst-left"/>
   <nodeMember connectorId="rst-right"/>
  </bus>
  <bus id="a0">
   <nodeMember connectorId="a0-left"/>
   <nodeMember connectorId="a0-right"/>
  </bus>
  <bus id="d0">
   <nodeMember connectorId="d0-left"/>
   <nodeMember connectorId="d0-right"/>
  </bus>
  <bus id="d5">
   <nodeMember connectorId="d5-left"/>
   <nodeMember connectorId="d5-right"/>
  </bus>
  <bus id="d6">
   <nodeMember connectorId="d6-left"/>
   <nodeMember connectorId="d6-right"/>
  </bus>
  <bus id="d7">
   <nodeMember connectorId="d7-left"/>
   <nodeMember connectorId="d7-right"/>
  </bus>
  <bus id="d8">
   <nodeMember connectorId="d8-left"/>
   <nodeMember connectorId="d8-right"/>
  </bus>
  <bus id="3v3">
   <nodeMember connectorId="3v3-left"/>
   <nodeMember connectorId="3v3-right"/>
  </bus>

  <bus id="5v">
   <nodeMember connectorId="5v-left"/>
   <nodeMember connectorId="5v-right"/>
  </bus>
  <bus id="g">
   <nodeMember connectorId="g-left"/>
   <nodeMember connectorId="g-right"/>
  </bus>
  <bus id="d4">
   <nodeMember connectorId="d4-left"/>
   <nodeMember connectorId="d4-right"/>
  </bus>
  <bus id="d3">
   <nodeMember connectorId="d3-left"/>
   <nodeMember connectorId="d3-right"/>
  </bus>
  <bus id="d2">
   <nodeMember connectorId="d2-left"/>
   <nodeMember connectorId="d2-right"/>
  </bus>
  <bus id="d1">
   <nodeMember connectorId="d1-left"/>
   <nodeMember connectorId="d1-right"/>
  </bus>
  <bus id="rx">
   <nodeMember connectorId="rx-left"/>
   <nodeMember connectorId="rx-right"/>
  </bus>
  <bus id="tx">
   <nodeMember connectorId="tx-left"/>
   <nodeMember connectorId="tx-right"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
