<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion='0.5.2b.02.18.4756' moduleId='SO08-EIAJ'>
<version>4</version>
<date>2011-06-17</date>
<author>stephane</author>
<description></description>
<title>SO08-EIAJ</title>
<tags>
<tag>SMD</tag>
<tag>EIAJ</tag>
</tags>
<properties>
<property name='package'>SO</property>
<property name='connectors'>8</property>
<property name='family'>Generic IC</property>
<property name='chip label'>SO08-EIAJ</property>
<property name='variant'>SO08-EIAJ</property>
<property name='editable pin labels'>true</property>
</properties>
<views>
<breadboardView>
<layers image='breadboard/SO08_breadboard.svg'>
<layer layerId='breadboard'/>
</layers>
</breadboardView>
<schematicView>
<layers image='schematic/SO08_schematic.svg'>
<layer layerId='schematic'/>
</layers>
</schematicView>
<pcbView>
<layers image='pcb/SparkFun-SO08-EIAJ_SparkFun.svg'>
<layer layerId='copper1'/>
<layer layerId='silkscreen'/>
</layers>
</pcbView>
<iconView>
<layers image='breadboard/SO08_breadboard.svg'>
<layer layerId='icon'/>
</layers>
</iconView>
</views>
<connectors>
<connector id='connector0' type='male' name='1'>
<description>1</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector0pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector0pin' terminalId='connector0terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector0pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector1' type='male' name='2'>
<description>2</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector1pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector1pin' terminalId='connector1terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector1pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector2' type='male' name='3'>
<description>3</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector2pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector2pin' terminalId='connector2terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector2pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector3' type='male' name='4'>
<description>4</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector3pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector3pin' terminalId='connector3terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector3pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector4' type='male' name='5'>
<description>5</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector4pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector4pin' terminalId='connector4terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector4pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector5' type='male' name='6'>
<description>6</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector5pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector5pin' terminalId='connector5terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector5pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector6' type='male' name='7'>
<description>7</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector6pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector6pin' terminalId='connector6terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector6pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
<connector id='connector7' type='male' name='8'>
<description>8</description><views>
<breadboardView>
<p layer='breadboard' svgId='connector7pin'/></breadboardView>
<schematicView>
<p layer='schematic' svgId='connector7pin' terminalId='connector7terminal'/></schematicView>
<pcbView>
<p layer='copper1' svgId='connector7pad'/></pcbView>
</views>
</connector>
</connectors>
<buses>
</buses>
</module>
