<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<module fritzingVersion="0.1.16.b.02.02.2310" moduleId="c27f4ada-fa5c-46ad-9946-a7defxyg687faba7">
<version>4</version>
    <author>Mr.T</author>
    <title>LM 358 Dual Op-Amp</title>
    <label>U</label>
    <date>2011-01-11</date>
    <tags>
        <tag>Op-Amp,LM358</tag>
        <tag>IC</tag>
        <tag>DIP</tag>
    <tag>SMD</tag></tags>
    <properties>
        <property name="family">Op-Amp IC</property>
    <property name="package">SO 08 [SMD]</property></properties>
    <description>The classic LM 358 Dual Operational Amplifier (Op-Amp).  The analog swiss-army knife.</description>
    <views>
        <iconView>
            <layers image="icon/lm358icon.svg">
                <layer layerId="icon"/>
            </layers>
        </iconView>
        <breadboardView>
            <layers image="breadboard/lm358_bread.svg">
                <layer layerId="breadboard"/>
            </layers>
        </breadboardView>
        <schematicView>
            <layers image="schematic/lm358_schematic.svg">
                <layer layerId="schematic"/>
            </layers>
        </schematicView>
        <pcbView>
            <layers image="pcb/SMD_SO8_DT.svg">
                <layer layerId="soldermask"/>
                <layer layerId="silkscreen"/>
                <layer layerId="outline"/>
                <layer layerId="keepout"/>
            <layer layerId="copper1"/></layers>
        </pcbView>
    </views>
    <connectors>
        <connector id="connector3" name="Pin 4" type="pad">
            <description>Ground</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector3pin" terminalId="connector3terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector3pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector4" name="Pin 5" type="pad">
            <description>Non-Inverting Input B</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector4pin" terminalId="connector4terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector4pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector5" name="Pin 6" type="pad">
            <description>Inverting Input B</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector5pin" terminalId="connector5terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector5pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector6" name="Pin 7" type="pad">
            <description>Output B</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector6pin" terminalId="connector6terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector6pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector7" name="Pin 8" type="pad">
            <description>V+</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector7pin" terminalId="connector7terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector7pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector0" name="Pin 1" type="pad">
            <description>Output A</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector0pin" terminalId="connector0terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector0pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector1" name="Pin 2" type="pad">
            <description>Inverting Input A</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector1pin" terminalId="connector1terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector1pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
        <connector id="connector2" name="Pin 3" type="pad">
            <description>Non-Inverting Input A</description>
            <views>
                <breadboardView>
                    <p layer="breadboard" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </breadboardView>
                <schematicView>
                    <p layer="schematic" svgId="connector2pin" terminalId="connector2terminal"/>
                </schematicView>
                <pcbView>
                <p layer="copper1" svgId="connector2pin"/></pcbView>
            </views>
        </connector>
    </connectors>
    <not-schematic-subparts>
	<subpart id="subpart1" label="1">
		<connectors>
			<connector id="connector3"/>
			<connector id="connector7"/>
		</connectors>
	</subpart>
	<subpart id="subpart2"  label="2">
		<connectors>
			<connector id="connector0"/>
			<connector id="connector1"/>
			<connector id="connector2"/>
		</connectors>
	</subpart>
	<subpart id="subpart3"  label="3">
		<connectors>
			<connector id="connector4"/>
			<connector id="connector5"/>
			<connector id="connector6"/>
		</connectors>
	</subpart>
    </not-schematic-subparts>
</module>