<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.5.2b.02.18.4756" moduleId="HC-05-male_50ef644d14e5d1dfea3ec45159c12c96_4" referenceFile="ArduinoBluetoothMatev13.fzp">
 <version replacedby="HC-05-male_fix">4</version>
 <date>qua jun 18 2014</date>
 <author>Computação na Escola</author>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">&lt;br />&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <title>Bluetooth HC-05 Macho</title>
 <url/>
 <tags>
  <tag>HC-05</tag>
  <tag>Wireless</tag>
  <tag>Type 2</tag>
  <tag>Bluetooth</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">//obsolete//wireless</property>
  <property name="Protocol">Bluetooth</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="part number"></property>
  <property name="variant">variant 4</property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/HC-05-male_c9e76767f4a2f48bb94589daadd42c38_2_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/HC-05-male_c9e76767f4a2f48bb94589daadd42c38_2_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/HC-05-male_c9e76767f4a2f48bb94589daadd42c38_2_pcb.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="icon/HC-05-male_c9e76767f4a2f48bb94589daadd42c38_2_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="pad" id="connector12" name="State">
   <description>Monitor de Estado do Bluetooth - Não usamos</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector12pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector12pin" layer="schematic" terminalId="connector12terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector12pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="pad" id="connector13" name="TXD">
   <description>Saíde - Conecte ao RX do Arduino</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector13pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector13pin" layer="schematic" terminalId="connector13terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector13pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="pad" id="connector14" name="RXD">
   <description>Entrada - Conecte ao TX do Arduino</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector14pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector14pin" layer="schematic" terminalId="connector14terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector14pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="pad" id="connector15" name="VCC">
   <description>Alimentação - Conecte ao +5 V do Arduino</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector15pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector15pin" layer="schematic" terminalId="connector15terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector15pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="pad" id="connector16" name="Key">
   <description>Chave de Ativação do Modo de Programação através de comandos-AT</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector16pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector16pin" layer="schematic" terminalId="connector16terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector16pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="pad" id="connector17" name="GND">
   <description>Terra - Conecte ao GND do Arduino</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector17pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector17pin" layer="schematic" terminalId="connector17terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector17pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses/>
</module>
