<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.3.16b.02.24.4002" moduleId="SM130_33794b5e6f145a56453d5bdb762bab0e_2" referenceFile="PICAXE_28.fzp">
 <version replacedby="SM130_fix">1.1</version>
 <author>RapidNFC</author>
 <title>SM130</title>
 <label>IC</label>
 <date>Tue Jun 18 2013</date>
 <tags>
  <tag>SM130</tag>
  <tag>DIP</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">//obsolete//Mine</property>
  <property name="variant">1</property>
  <property name="package">THT</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="part number"></property>
 </properties>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'MS Shell Dlg 2'; font-size:8.25pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">SM130 NFC Chip&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <views>
  <iconView>
   <layers image="icon/SM130_7c3fb81e05f5cd451db8fb4bd067edae_5_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/SM130_7c3fb81e05f5cd451db8fb4bd067edae_5_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/SM130_7c3fb81e05f5cd451db8fb4bd067edae_5_pcb.svg">
    <layer layerId="copper0"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="keepout"/>
    <layer layerId="soldermask"/>
    <layer layerId="outline"/>
    <layer layerId="copper1"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/SM130_7c3fb81e05f5cd451db8fb4bd067edae_5_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" id="connector0" name="RFVCC">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard" terminalId="connector0terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector1" name="NC">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboard" terminalId="connector1terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector1pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector2" name="NC">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboard" terminalId="connector2terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector3" name="NC">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboard" terminalId="connector3terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" layer="schematic" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector4" name="NC">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboard" terminalId="connector4terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" layer="schematic" terminalId="connector4terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector5" name="NC">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboard" terminalId="connector5terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" layer="schematic" terminalId="connector5terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector6" name="NC">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector6pin" layer="breadboard" terminalId="connector6terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector6pin" layer="schematic" terminalId="connector6terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector7" name="NC">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector7pin" layer="breadboard" terminalId="connector7terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector7pin" layer="schematic" terminalId="connector7terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector8" name="I2C SCL">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector8pin" layer="breadboard" terminalId="connector8terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector8pin" layer="schematic" terminalId="connector8terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector8pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector8pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector9" name="I2C SDA">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector9pin" layer="breadboard" terminalId="connector9terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector9pin" layer="schematic" terminalId="connector9terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector9pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector9pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector10" name="UART RX">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector10pin" layer="breadboard" terminalId="connector10terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector10pin" layer="schematic" terminalId="connector10terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector11" name="UART TX">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector11pin" layer="breadboard" terminalId="connector11terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector11pin" layer="schematic" terminalId="connector11terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector11pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector11pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector12" name="RSVD">
   <description>Reserved. Do not connect this pin</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector12pin" layer="breadboard" terminalId="connector12terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector12pin" layer="schematic" terminalId="connector12terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector12pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector12pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector13" name="GND">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector13pin" layer="breadboard" terminalId="connector13terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector13pin" layer="schematic" terminalId="connector13terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector13pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector13pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector14" name="RSVD">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector14pin" layer="breadboard" terminalId="connector14terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector14pin" layer="schematic" terminalId="connector14terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector14pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector14pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector15" name="OUTPUT OK">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector15pin" layer="breadboard" terminalId="connector15terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector15pin" layer="schematic" terminalId="connector15terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector15pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector15pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector16" name="OUTPUT ERROR">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector16pin" layer="breadboard" terminalId="connector16terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector16pin" layer="schematic" terminalId="connector16terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector16pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector16pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector17" name="RESET">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector17pin" layer="breadboard" terminalId="connector17terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector17pin" layer="schematic" terminalId="connector17terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector17pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector17pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector18" name="INPUT1">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector18pin" layer="breadboard" terminalId="connector18terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector18pin" layer="schematic" terminalId="connector18terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector18pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector18pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector19" name="INPUT2">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector19pin" layer="breadboard" terminalId="connector19terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector19pin" layer="schematic" terminalId="connector19terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector19pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector19pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector20" name="OUTPUT1">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector20pin" layer="breadboard" terminalId="connector20terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector20pin" layer="schematic" terminalId="connector20terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector20pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector20pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector21" name="OUTPUT2">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector21pin" layer="breadboard" terminalId="connector21terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector21pin" layer="schematic" terminalId="connector21terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector21pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector21pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector22" name="RFGND">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector22pin" layer="breadboard" terminalId="connector22terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector22pin" layer="schematic" terminalId="connector22terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector22pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector22pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector23" name="ANT1">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector23pin" layer="breadboard" terminalId="connector23terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector23pin" layer="schematic" terminalId="connector23terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector23pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector23pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector24" name="RFGND">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector24pin" layer="breadboard" terminalId="connector24terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector24pin" layer="schematic" terminalId="connector24terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector24pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector24pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector25" name="ANT2">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector25pin" layer="breadboard" terminalId="connector25terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector25pin" layer="schematic" terminalId="connector25terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector25pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector25pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector26" name="RFGND">
   <description></description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector26pin" layer="breadboard" terminalId="connector26terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector26pin" layer="schematic" terminalId="connector26terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector26pin" layer="copper0" terminalId="connector26terminal"/>
     <p svgId="connector26pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector27" name="VCC">
   <description>5V Supply Voltage</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector27pin" layer="breadboard" terminalId="connector27terminal"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector27pin" layer="schematic" terminalId="connector27terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector27pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector27pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="ground">
   <nodeMember connectorId="connector7"/>
   <nodeMember connectorId="connector18"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
