<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module referenceFile="sparkfun-electromechanical-switch-momentary-2-pth.fzp" fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="Cherry-MX-Keyswitch">
 <!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-Electromechanical' SWITCH-MOMENTARY-2 PTH -->
 <version>4</version>
 <date>Sun May 24 2015</date>
 <label>S</label>
 <author>ml_, fixedby:fa</author>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'Lucida Grande'; font-size:13pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Cherry MX Keyswitch button for keyboards&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <title>Cherry MX Keyswitch</title>
 <tags>
  <tag>button</tag>
  <tag>keyboard</tag>
  <tag>key</tag>
  <tag>switch</tag>
  <tag>switches</tag>
  <tag>keyswitch</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">button</property>
  <property name="variant">variant 2</property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/Cherry-MX-Keyswitch_breadboard.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/Cherry-MX-Keyswitch_schematic.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/Cherry-MX-Keyswitch_pcb.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
    <layer layerId="copper0"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="icon/Cherry-MX-Keyswitch_icon.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector name="pin 1" id="connector0" type="male">
   <description>pin 1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="pin 2" id="connector2" type="male">
   <description>pin 2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="pin 3" id="connector3" type="male">
   <description>pin 3</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector3pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="pin 4" id="connector4" type="male">
   <description>pin 4</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector4pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="pin 5" id="connector5" type="male">
   <description>pin 5</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector5pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="pin 6" id="connector6" type="male">
   <description>pin 6</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector6pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector6pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector6pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="pin 7" id="connector7" type="male">
   <description>pin 7</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector7pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector7pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector7pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="pin 8" id="connector8" type="male">
   <description>pin 8</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector8pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector8pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector8pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="pin 9" id="connector9" type="male">
   <description>pin 9</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector9pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector9pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector9pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector name="pin 10" id="connector10" type="male">
   <description>pin 10</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector10pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector10pin" layer="schematic"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper0"/>
     <p svgId="connector10pin" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses>
  <bus id="internal1">
   <nodeMember connectorId="connector0"/>
   <nodeMember connectorId="connector10"/>
   <nodeMember connectorId="connector9"/>
  </bus>
  <bus id="internal2">
   <nodeMember connectorId="connector8"/>
   <nodeMember connectorId="connector6"/>
   <nodeMember connectorId="connector7"/>
  </bus>
 </buses>
</module>
