<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<module fritzingVersion="0.7.2b" moduleId="A4950_f96ca75d4706a24394f9603716d558ed_37" referenceFile="sparkfun-digitalic-attiny13-soic.fzp">
 <!-- generated from Sparkfun Eagle Library 'SparkFun-DigitalIC' ATTINY13 SOIC -->
 <version>4</version>
 <date>Mon May 19 2014</date>
 <label>IC</label>
 <author>Steven Vogel</author>
 <description>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd">
&lt;html>&lt;head>&lt;meta name="qrichtext" content="1" />&lt;style type="text/css">
p, li { white-space: pre-wrap; }
&lt;/style>&lt;/head>&lt;body style=" font-family:'Sans Serif'; font-size:9pt; font-weight:400; font-style:normal;">
&lt;p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">Full-Bridge DMOS PWM Motor Driver&lt;/p>&lt;/body>&lt;/html></description>
 <title>A4950</title>
 <tags>
  <tag>SO08</tag>
  <tag>SOIC</tag>
  <tag>ATTINY13</tag>
 </tags>
 <properties>
  <property name="family">motor driver</property>
  <property name="variant">variant 1</property>
  <property name="package">soicn</property>
  <property name="layer"></property>
  <property name="editable pin labels">false</property>
  <property name="chip label">A4950</property>
  <property name="part number"></property>
  <property name="flippedSMD">true</property>
 </properties>
 <views>
  <breadboardView>
   <layers image="breadboard/A4950_42.svg">
    <layer layerId="breadboard"/>
   </layers>
  </breadboardView>
  <schematicView>
   <layers image="schematic/A4950_42.svg">
    <layer layerId="schematic"/>
   </layers>
  </schematicView>
  <pcbView>
   <layers image="pcb/A4950_42.svg">
    <layer layerId="copper1"/>
    <layer layerId="silkscreen"/>
   </layers>
  </pcbView>
  <iconView>
   <layers image="icon/A4950_42.svg">
    <layer layerId="icon"/>
   </layers>
  </iconView>
 </views>
 <connectors>
  <connector type="male" id="connector3" name="VREF">
   <description>VREF</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector3pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector3pin" layer="schematic" terminalId="connector3terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector3pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector4" name="VBB">
   <description>VBB</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector4pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector4pin" layer="schematic" terminalId="connector4terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector4pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector5" name="OUT1">
   <description>OUT1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector5pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector5pin" layer="schematic" terminalId="connector5terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector5pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector6" name="LSS">
   <description>LSS</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector6pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector6pin" layer="schematic" terminalId="connector6terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector6pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector1" name="IN2">
   <description>IN2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector1pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector1pin" layer="schematic" terminalId="connector1terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector1pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector2" name="IN1">
   <description>IN1</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector2pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector2pin" layer="schematic" terminalId="connector2terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector2pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector0" name="GND">
   <description>GND</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector0pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector0pin" layer="schematic" terminalId="connector0terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector0pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
  <connector type="male" id="connector7" name="OUT2">
   <description>OUT2</description>
   <views>
    <breadboardView>
     <p svgId="connector7pin" layer="breadboard"/>
    </breadboardView>
    <schematicView>
     <p svgId="connector7pin" layer="schematic" terminalId="connector7terminal"/>
    </schematicView>
    <pcbView>
     <p svgId="connector7pad" layer="copper1"/>
    </pcbView>
   </views>
  </connector>
 </connectors>
 <buses/>
</module>
